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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	本溪优洁洗涤服务有限公司生物质锅炉建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王雪斌
	联系方式
	18604143900

	建设地点
	辽宁省本溪市经济技术开发区香樟路6号

	地理坐标
	（东经123°43'11.054"，北纬41°27'54.161"）

	国民经济

行业类别
	热力生产和供应 
C4430
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业—91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	25
	环保投资（万元）
	9.8

	环保投资占比

（%）
	39.2
	施工工期（月）
	1

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）面积（m2）
	196

	专项评价设置情况
	表1-1 专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

该项目排放废气主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不属于《有毒有害大气污染物名录（2018）》所列污染物，不涉及二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气，因此不设置大气专项评价。
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及

否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

不涉及
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。



	规划情况
	文件名称：《沈本新城总体规划（2013-2030）》

审批机关：本溪市人民政府
审批文号：本政[2011]279号

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书》；

审查机关：本溪市生态环境局
审查文件名称及文号：《关于沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书的审查意见》（本环规审字[2014]2号）



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	①与《沈本新城总体规划（2013-2030）》相符性分析：

沈本新城位于辽宁省本溪市，东接抚顺市、西接辽阳市、南靠本溪老城区、北临沈阳市，区域规划面积176.97km2，行政辖区覆盖日月岛、石桥子和张其寨三个街道办事处，其中城市建设用地规模为68.37km2。

总体定位：

园区发展与城市内部的智力资源（科研机构、大学等）建立有效的互动机制，为其提供新型科技产品的生产基地，打造国家医药产业园区；区域健康、休闲旅游服务基地；本溪市重要的教育、科研、政务中心，实现产-学-研的联合发展。强调功能的完备性，功能活动的多元化，打造充满活力的城市片区；利用现有自然资源营造良好的生活环境，建设田园形态的、生态友好度较高的城市片区。

空间管制分区：
沈本新城将规划区划分为4个发展引导分区并分别制订管制策略，分别为禁建区、限建区、适建区和已建区。

①禁建区范围：主要包括地质灾害防治区、大型基础设施通道控制地带、沟壑区等。管控要求：严格禁止各类开发活动，维持其现状的功能要求，制定严格的保护措施，以保证生态环境不受开发性破坏。

②限建区范围：包括高速公路与铁路临近地段区域用地、生态绿地、城市远景发展预留用地等。管控要求：建设用地的选择应尽可能避让限制建设区，确有进行建设的必要时，应遵循保护优先、限制开发的原则。限建区内可适当发展旅游、度假项目，必须控制项目的性质、规模和开发强度，严格管理程序，以减轻对生态环境、基础设施协调和城市安全保障的影响，并依据限制型要素的不同严格遵守国家、省、市相关的法律、法规和规章。

③适建区范围：主要分布于北沙河流两侧的坡度较小地区，日月岛片区分布较为集中，张其寨片区和石桥子片区分布比较分散。管控要求：为优先开发空间、鼓励开发空间、引导建设空间，可通过政策上的优惠、资金上的倾斜、开发时序上的优先，促进此类地区的发展；对于引导建设空间，应避免大规模建设，适时适量开发。

④已建区范围：主要集中在木兰路及高速公路两侧范围内。管控要求：应加快旧城改造的步伐，调整改造与城市整体发展不相协调的地区；同时采取多种措施，提升城市品质和城市整体环境水平。

利用现有自然资源营造良好的生活环境，建设田园形态的、生态友好度较高的城市片区。

本项目属于服务业配套工程建设，规范中总体产业定位包括区域健康、休闲旅游服务基地的建设；本项目建设的锅炉为酒店床品洗涤提供热源，属于旅游服务行业配套工程，符合规划中的产业定位。根据沈本新城总体规划图，本项目不在禁建区，限建区内，位于已建区范围内，符合《沈本新城总体规划（2013-2030年）》规划要求。

②与《关于沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书》内容相符性分析：
沈本新城是医药产业基地，是以医药研发制造产业、健康服务产业为主导的新城。为沈本新城创造一个良好的投资、居住环境，特制定下列限制下条件见表1-2：

表1-2 规划环评相符性分析
规划审查意见要求

本项目情况

相符性

引进属于国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中鼓励类和允许类项目。外商投资项目应符合《外商投资产业指导目录（2011 年修订）》中鼓励类和允许类项目；

本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目

符合

引进项目应符合沈本新城总体规划产业定位。

本项目属于服务业配套工程建设，符合规划中的产业定位。

符合

引进项目应符合环境保护、安全生产、节能等法律、法规规定；符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）规定的有关投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率等指标要求。

本项目用地为商业服务用地，利用已建成房屋，与该条不冲突
符合
禁止高能耗、高物耗、高污染、高风险、产品质量不符合国家标准及国家法律法规规定的禁止投资的项目入区。

本项目不属于“高污染、高风险、高能耗”项目，符合项目环保准入条件

符合
限制生产能力严重过剩、新上项目对产业结构没有改善、工艺技术落后（已有先进、成熟工艺技术替代）、不利于节约资源和保护生态环境及法律法规规定的限制投资的项目入区。

本项目不属于限制生产能力严重过剩、新上项目

符合
③与《关于沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书的审查意见》相符性分析：

表1-3 规划审查意见相符性分析
规划审查意见要求

本项目情况

相符性

1、严格控制引进项目环保准入条件，主导产业医疗器械工艺中可能涉及到化学电镀、高端仿制药及化药中部分产品属于“高污染、高风险、高能耗”项目，应予严格控制，严禁入驻，进一步核定工业用地类别。

本项目属于服务业配套工程建设，本项目不属于“高污染、高风险、高能耗”项目，符合项目环保准入条件

符合

2、沈本新城北接沈阳市、东北邻抚顺市，西侧为辽阳市，东侧和南侧为本溪市，要严格控制跨界污染和扰民现象产生。

本项目废气、废水、固废经合理处置后达标排放，不涉及跨界排放污染物，项目周围50m范围内无居民，项目锅炉等设施布置于室内，不会出现扰民现象

符合

3、沈本新城规划建设的工业区基本是沿着河流建设的，河流两岸生态易遭破坏，河体水质易受污染，建议沿河两岸应严格要求设置绿化隔离带。

本项目距离最近河流北沙河支流39m。且本项目无废水直接排放，因此不会对地表水环境造成明显影响

符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目新建一台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，不属于该目录中“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，属于国家允许建设项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

2、选址可行性分析

（1）用地符合性

本溪优洁洗涤服务有限公司生物质锅炉建设项目位于辽宁省本溪市经济技术开发区香樟路6号，本溪优洁洗涤服务有限公司内，项目用地性质为商业服务用地，本项目锅炉主要为商业网点的洗涤服务商家供热，为洗涤服务的配套设施，用地满足相关配套需求。地理位置中心坐标为：东经123°43'11.054"，北纬41°27'54.161"；厂址周围无自然保护区、风景旅游区、文物古迹等特殊敏感目标。
表1-4 项目边界四至点位坐标

点位
经纬度坐标

东北角

123.71985014 

41.46513728

东南角

123.71986893 

41.46498448

西北角

123.71963520 

41.46511690

西南角

123.71965936

41.46496611

（2）环境影响符合性

项目周边50m范围内主要为空置商业网点，无声环境保护目标。最近的大气环境保护目标为南侧98m的锦尚家园。根据工程分析，本项目锅炉废气污染物排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物排放限值燃煤锅炉标准，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目运营对周边大气、声环境影响较小。不会对周边敏感目标产生明显影响。
（3）交通条件符合性

项目不涉及国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。本项目南侧与郭长线相连，交通方便。
综上所述，从用地、环境影响、交通条件方面分析，本项目选址可行。

3、与本溪市生态环境分区管控要求符合性分析
本溪市生态环境局于2024年12月11日发布关于《本溪市生态环境分区管控成果动态更新》的通知（市政府常务会第80次会议审议通过），根据辽宁省三线一单数据应用系统查询结果和本溪市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见可知，本项目位于本溪市平山区重点管控区，单元编码：ZH21050220012。本项目与《本溪市生态环境分区管控成果动态更新》相符性分析如下表所示。本项目与本溪市环境管控单元相对位置关系见附图。

表1-5  本溪高新区技术产业开发区生态环境准入清单

环境管控单元编码
环境管控单元名称
行政区划
省
市
县
ZH21050320002
本溪高新区技术产业开发区
辽宁省
本溪市
高新区
“三线一单”生态环境准入清单编制要求
本项目情况

是否符合

空间布局约束

积极推动园区产业结构向低碳新业态发展，按照增加碳汇、减少碳源的原则，严格禁止高耗能、高污染产业发展；园区新建、改建、扩建项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。取缔不符合国家产业政策和行业准入条件的小型严重污染水环境的企业。积极引入低能耗、低污染、低排放为主要特点的低碳产业、节能环保产业、清洁生产产业等。
本项目不涉及高耗能、高污染产业；本项目为改扩建项目，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，污染物经过环保措施达标排放，满足沈本新城总体规划环评，项目无生活污水以及生产废水直排，不涉及水环境污染。
符合

污染物排放管控

持续推进园区工业企业大气污染物全面达标排放要求，核发排污许可证的企业将严格依据排污许可证管理要求进行管理。深化医药、制药企业VOCs排放治理，采取源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控工业挥发性有机物排放。新建、扩建、改建涉VOCs的制药企业视情况执行特别排放限值。
待环评手续审批结束后，按生态环境部门要求进行排污许可证的申请，按照排污许可证管理要求进行管理，本项目不涉及VOCs污染物的产生与排放。
符合

环境风险防控

完善与更新重污染天气应急预案；重点细化水污染物应急防护措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。
待环评手续审批完成后，完善与更新重污染天气应急预案。
符合

资源开发效率要求

建立节约用水管理制度，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用和废水处理回用等措施，降低用水消耗，提高重复利用率。企业主要产品综合能耗达到清洁生产一级/二级水平。
本项目用电量、用水量少，不属于万元生产总值企业。

符合

综上，本项目的建设符合“三线一单”的管控原则。
4、与辽宁省“十四五”生态环境保护规划符合性分析
经查阅《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相关条款，本项目与其符合性分析详见表1-6。
表1-6  与辽宁省“十四五”生态环境保护规划相符性分析

文件要求

本项目情况

符合情况

第五章第三节 强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。
本项目新建1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，并采取1套低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+1根35m排气筒排放，编号DA001，降低污染物排放。
符合

第五章第三节 强化噪声污染整治
本项目将产噪较大设备置于锅炉房内，并采取消声、软连 
接、减振等措施。
符合

第八章第一节 加强土壤和地下水 

污染源头防控。加强空间布局管控，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目，居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。新 (改、扩)建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。

本项目不占用农用地及永久基本农田。

本项目不涉及有毒有害物质，不会造成土壤污染。
符合

第十章第二节 推动工业固体废物综合利用。提高一般工业固体废物综合利用水平。

本项目废布袋厂家更换回收；除尘灰、炉渣统一收集后外售综合利用；离子交换树脂厂家更换回收；废包装袋统一收集后外售收购站。

符合

5、《辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案》相符性分析

表1-7  与辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案相符合性分析

文件要求

本项目情况

符合情况

（二）健全污染物排放总量控制制度。坚持精准治污、科学治污、依法治污，把污染物排放总量控制制度作为加快绿色低碳发展、推动结构优化调整、提升环境治理水平的重要抓手，推进实施重点减排工程，形成有效减排能力。优化总量减排指标分解方式，按照可监测、可核查、可考核的原则，将主要污染物工程减排量作为约束性指标，分解到设区市。加强与排污许可、环境影响评价审批等制度衔接，提升总量减排核算信息化水平。强化指标管理，建立评估考核体系，实施年度成效考核。

本项目为2.5t/h生物质蒸汽锅炉。锅炉废气通过低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+1根35m排气筒排放。
符合

6、《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1号）相符性分析

表1-8   与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符合性分析

文件要求

项目情况

符合性

（九）实施重点企业监管

13．推进工业噪声实施排污许可和重点排污单位管理。发布工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法核发排污许可证或进行排污登记，并加强监管；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。依据《环境监管重点单位名录管理办法》，推进设区的市级以上生态环境主管部门编制本行政区域噪声重点排污单位名录，并按要求发布和更新；噪声重点排污单位应依法开展噪声自动监测，并及时与生态环境主管部门的监控设备联网。（生态环境部负责）

本项目设备减振基础设施或减振垫、生产车间封闭、距离衰减等。

符合

（八）严格工业噪声管理

11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。

本项目设备减振基础设施或减振垫、距离衰减等。加强厂区内固定设备等噪声源管理。

符合

（十一）聚焦建筑施工管理重点
16.加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理；建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网。推动地方完善噪声敏感建筑物集中区域夜间施工证明的申报、审核、时限以及施工管理等要求，严格规范夜间施工证明发放。夜间施工单位应依法进行公示公告。
本项目施工期安装设备选用低噪声施工设备，固定机械设备，可通过消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声，禁止高噪声设备同时使用，在施工现场外围设置统一围挡、隔声障。夜间不施工。
符合
7、《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发[2022]8号）相符性分析

表1-9  与《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发[2022]8号）符合性分析表

序号

文件要求

本项目

相符性

1

推动能源清洁低碳转型。优化能源供给结构，到2025年，全省非化石能源发电装机4260万千瓦，占比达到50.9%；风电光伏装机力争达到3000万千瓦以上；红沿河二期工程新增装机224万千瓦，全省核电装机力争达到672万千瓦；原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。稳妥推进天然气气化工程，按照“以气定改、先立后破”原则，在具备条件的地区推进居民煤改气；新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。加快调整能源消费结构，提升电能占终端能源消费比重。

本项目为生物质蒸汽锅炉。

符合

2

加强生态环境分区管控。围绕形成“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，深入实施主体功能区战略，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护格局。在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面，严格落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控意见，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和建设项目环评准入，努力从源头上减少污染物排放。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策和社会经济影响评估。

本项目选址不在生态保护红线范围内，符合区域“三线一单”管控要求。

符合

3

实施清洁取暖攻坚行动。按照宜电则电、宜气则气、宜煤则煤的原则，保障群众安全温暖过冬。在具备集中供热条件的城镇地区，充分发挥热电机组和大型热源厂供热能力，大力推进燃煤锅炉房关停整合，对保留的供暖锅炉全面排查。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

本项目为生物质蒸汽锅炉。主要为洗涤服务提供生产供热，不属于供暖锅炉。
符合

4

加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动（2022—2024）。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测。

本项目在施工期采取了相应的降噪措施。

符合

5

实施工业园区整治行动。排查整治工业园污水集中处理设施进水浓度异常、污水管网老旧破损、混接错接等问题，鼓励工业企业、园区污水处理设施升级改造，提高处理标准。2025年底前，省级及以上工业园区污水管网质量和污水收集处理效率显著提升。

锅炉定期排污水经市政污水管网排入本溪新高制药有限公司现有污水处理站统一处理。
符合

本项目符合《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》中相关要求。

综上所述，在落实以上措施的基础上，该项目建设可行。

8、与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》以及实施方案的相符性分析

表1-10  与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析表

文件要求
本项目情况

符合情况

一、主要目标 　　到2025年，全省PM2.5平均浓度降至34微克/立方米以下，优良天数比率达到88.3%以上，重度及以上污染天数比率控制在0.7%以内，氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。

本项目所在区域环境空气质量属于达标区。
符合

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。根据国家产业规划、产业政策、节能审查、环境影响评价审批等政策规定，对在建、拟建、建成的高耗能、高排放、低水平项目（以下简称“两高一低”项目）开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规项目建设、运行，坚决遏制不符合要求的项目盲目上马。加强对“两高一低”项目节能审查、环境影响评价审批程序和结果执行的监督评估。对年综合能耗5万吨标准煤及以上的“两高一低”项目加强工作指导。严肃财经纪律，指导金融机构完善“两高一低”项目融资政策。
本项目为新建项目，符合“三线一单”生态环境准入清单编制要求，正处于环评办理阶段，严格落实污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。

本项目生产采用生物质锅炉供汽，不属于两高项目。
符合
（十五）推进重点行业和区域减排。2025年底前全省80%以上钢铁产能完成超低排放改造。有序推进水泥、焦化行业和65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。

本项目为一台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉，锅炉废气通过低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘器处理后，通过35m高排气筒排放。
符合

9、与《本溪市空气质量持续改善行动计划》实施方案的相符性分析

表1-11  与《本溪市空气质量持续改善行动计划》符合性分析表

本溪市文件要求
本项目情况

符合情况

一、主要目标到2025年，本溪市PM2.5平均浓度、优良天数比率、重度及以上污染天数比率、氮氧化物和VOCs排放总量等均完成省生态环境厅下达的考核指标。

本项目所在区域环境空气质量属于达标区。
符合

二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

　　（一）推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，钢铁行业全面淘汰步进式烧结机。

本项目生产采用生物质成型颗粒，不属于两高项目。
符合

优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展

积极开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
本项目建设1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉

符合
10、与《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）相符性分析 

表1-12 与《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）符合性分析表

文件要求
本项目情况

符合情况

入炉生物质燃料的收到基全水分宜控制在35%以下。 
入炉生物质燃料的干燥基灰分不宜大于15%。
根据生物质燃料成分化验单可知，本项目使用的入炉生物质燃料收到基全水分为6.9%；干燥基灰分为0.89%。
符合

锅炉系统设计时，应采取有效的除尘措施、脱硫措施、脱硝措施，保证锅炉系统大气污染物排放达到下列要求：对于额定蒸发量不大于65t/h蒸汽锅炉、各种额定热功率的
热水锅炉和有机热载体锅炉，其大气污染物排放不应超过GB13271中有关燃煤锅炉的排放限值；
本项目生物质燃料锅炉配套建设高效除尘（旋风+布袋除尘）、脱硝（低氮燃烧）等治理设施，
相应处理能力满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值标准。
符合




二、建设项目工程内容分析

	建设内容
	本溪优洁洗涤服务有限公司注册成立于2021年8月10日，位于辽宁省本溪市经济技术开发区香樟路6号。本溪优洁洗涤服务有限公司主要从事酒店床品清洗业务。由于企业清洗的床品需要蒸汽养护消毒，之前由新高制药为其提供热源，现由于新高制药生产周期不能满足本溪优洁洗涤服务有限公司生产需求。因此在现有闲置库房内新建一台2.5t/h生物质蒸汽锅炉用于满足项目全周期生产用热需求。
由于床品清洗属于社会服务业无需进行环境影响评价，因此本次环评为新建项目仅对新建一台2.5t/h生物质蒸汽锅炉进行评价。
根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第48号）的有关规定，本项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号），项目所属类别如下表：
表2-1本项目环境影响评价分类

    环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

91

热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5 兆瓦）以上的

燃煤、燃油锅炉总容量65吨/ 小时（45.5兆瓦）及以下的； 天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的 （高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》 中规定的燃料）
/

   根据上表可知，本项目为“报告表”，故应编写环境影响报告表。
1、建设内容：

项目名称：本溪优洁洗涤服务有限公司生物质锅炉建设项目；

建设单位：本溪优洁洗涤服务有限公司；

建设地点：辽宁省本溪市经济技术开发区香樟路6号，地理位置见附图1；

建设内容：本项目建设1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，配套设置一套低氮燃烧+旋风+袋式除尘器，经过一根35m高排气筒（DA001）排放。项目锅炉房占地面积196m2。锅炉用于为洗涤服务提供蒸汽。
本项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。主体工程由锅炉房等组成，公用工程由供排水及供电等组成。环保工程由除尘器、排气筒等组成。

表2-2  项目组成一览表

类别

项目名称

工程内容与规模

备注

主体工程

锅炉房

1层，砖混结构，建筑面积196m2，新建1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉及其附属设施。
建筑物依托租用现有房屋改造。
储运工程
生物质

原料库房
1层，砖混结构，锅炉房内西北侧设置一处生物质成型颗粒堆存区，占地面积约为70m2。
依托租用现有建筑改造
一般固废

暂存处
1层，砖混结构，锅炉房内东北侧设置一般固废暂存间，占地面积约为28m2。主要用于暂存除尘灰、炉渣等一般固废。
依托租用现有楼梯间改造
公用工程
给水

本项目用水主要为锅炉补充水及生活用水，由市政供水提供，总量为747.2t/a。
依托现有
排水

本项目废水主要为锅炉排污水及生活污水，总排水量为567.2t/a，锅炉废水通过现有管网排入本溪新高制药有限公司现有污水处理站统一处理后经市政污水管网排入开发区污水处理厂统一处理。
新建
供电

由市政提供，年耗电量为5万千瓦时。

新建
供汽系统

本项目新增的1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉为洗涤生产线提供热蒸汽，设计最大供汽量为2.5t/h，可以满足服务需求。

新建

供暖

由项目新增的1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉提供
新建
环保工程

废气防治

锅炉烟气：采用低氮燃烧+旋风+袋式除尘器处理，处理后经1根新建的35m高排气筒排放，编号为DA001。
新建
废水防治

锅炉定期排污水通过现有市政污水管网排入本溪新高制药有限公司现有污水处理站统一处理。新高制药污水处理站设计处理能力400t/d，处理工艺采用预处理（机械格栅+溶气气浮装置+增温配料调节池）+生化处理（WUASB+AO的处理工艺）
新建
噪声防治

采用低噪声设备、合理布局、减振防噪措施
新建
固废防治

除尘灰和锅炉灰渣统一袋装收集后暂存一般固废暂存间（28m2）定期外售综合利用，离子交换树脂和废布袋厂家回收再利用，废包装袋收集后外售废品收购站。
新建
2、原辅料及能源消耗

（1）主要原辅材料
生物质锅炉年运行360天，平均每天运行10h。消耗原辅材料为生物质成型颗粒，具体消耗见表2-3，生物质成型颗粒物成分分析单详见表2-4及附件。
表2-3  原辅料消耗情况

序号

名称
本项目消耗量

储存位置
最大储存量
存储周期
来源
1

生物质成型颗粒
1473t/a
生物质颗粒堆存区
70m2
按市场需求定
外购
2
离子交换树脂
0.3t/a
软化

水装置
0.3t/a
1年
外购
本项目使用的生物质成型燃料执行辽宁省《生物质固体成型燃料技术条件》（DB21/T2786-2017），根据企业提供的生物质检测报告，本项目使用的燃料生物质成分详见下表。

表2-4  生物质成型颗粒成分分析单
名称
单位
标准要求
检测结果
单项结论

全水分Mt
%
≤11
6.9
合格
干燥基灰分Ad
%
≤6
0.89
合格
干燥无灰基挥发分Vdaf
%
≥70
84.33
合格
干燥机全硫Sd
%
≤0.2
0.01
合格
收到基低位发热量Qnet，v，ar
MJ/kg
≥17
18.43MJ/kg
合格
4407cal/g
本次项目新建1台2.5t/h生物质专用蒸汽锅炉，根据建设单位提供资料，锅炉年工作时间约3600h，最大蒸汽用量约为9000t/a。每吨蒸汽所需热值约60万大卡，生物质固态成型燃料的低位发热量为4407大卡/kg，锅炉的热效率为83.2%，则生物质锅炉每年燃生物质的量=9000×60×104÷0.832÷4407÷1000=1473t/a。
主要能源消耗

本项目具体能源消耗情况详见表2-5。
表 2-5 本项目能源消耗情况表
序号
名称
单位
本项目年消耗量
来源

1
电
kW·h/a
5万
市政供电
2
水
t/a
758
市政供水

3、主要设备

本项目设一台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，具体情况详见表2-6。

表2-6项目主要生产设备表

序号

分类
设备名称
型号/规格
数量
备注
1

主机
生物质蒸汽锅炉（配备低氮燃烧技术）
ZWLH-2.5-SM
1台
新建
2
蒸汽系统
控制柜
配套
1台
新建

3
除尘设施
旋风除尘器
890型

除尘效率不低于70%
1套
新建
布袋除尘器
DMC220型

除尘效率90%
1套
新建
4
配套设施
变频引风机
7.5KW，风量3000m3/h
1台
新建

调速鼓风机
1.1KW，风量2280m3/h
1台
新建

水泵
3KW
1台
新建
离子交换树脂
Q=0.5t/h
1台
新建
表2-7 锅炉设施设计参数一览表
锅炉型号

ZWLH-2.5-SM
额定蒸发量（热功率）
2.5t/h
额定工作压力
0.07MPa
排烟温度
≤85℃
设计热效率
83.2%
设计进水温度
20℃
4、产品方案
表2-8  产品方案
序号

名称

单位

年最大产生量
1

蒸汽
t/a

9000
5、工作制度及职工人数

本项目新增员工2人，新建生物质锅炉全年工作360天，平均每天运行10小时（锅炉运行时间3600h/a）。

6、公用工程

本项目用水、供电等如下。
给水：

①生活污水

项目劳动定员为2人，均不在厂区食宿，年生产360天，参考《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2020）及第1号修改单中生活用水定额，本项目用水定额为75L/人•d（城镇居民生活 室内有给、排水、无卫生设施），项目年生产360天，则生活用水量为0.15m3/d（54m3/a）。产污系数按0.8计，则生活污水生产量为0.12m3/d（43.2m3/a）。

②锅炉用水 

本项目用水主要为锅炉补水，项目1台锅炉额定蒸发量为2.5t/h，锅炉年运行时间约3600h/a，实际蒸汽循环量约为9000m3/a，该蒸汽冷凝后回流至蒸汽锅炉循环使用，锅炉蒸汽冷凝损失约占蒸汽循环量的2% ，由此估算项目蒸汽锅炉蒸汽冷凝损失水约为180m3/a。项目蒸汽锅炉用水主要用于补充蒸汽冷凝损失水和锅炉定期排污水+软化处理废水量，其中需补充蒸汽冷凝损失水约为180m3/a，锅炉排污水+软化处理废水量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”中蒸汽-生物质燃料-全部类型锅炉（锅外水处理）-所有规模，工业废水量产污系数为0.356（锅炉排污水+软化处理废水）吨/吨原料，则锅炉排污水+软化处理废水量为524m3/a，则锅炉补水量为704m3/a。

综上，本项目总用水量为758m3/a。

（2）排水
本项目排水为生活污水、生物质锅炉排水+离子交换树脂反冲洗废水。通过管网排入本溪新高制药有限公司现有污水处理站处理后经开发区污水处理厂统一处理排放。
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图2-1 本项目水平衡图 m3/a

供电：本项目年用量为5万kW·h。
供热：本项目生物质蒸汽锅炉供热。

6、厂区平面布置

本项目锅炉房位于本溪优洁洗涤服务有限公司厂房内，1台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉位于锅炉房中部靠南侧，生物质燃料堆存区位于锅炉房内西北侧紧邻一般固废暂存间，缩短了燃料输送距离及供水、供汽输送距离，布置合理，锅炉房内平面布置图见附图2，厂区平面布置见附图4。

	工艺流程和产排污节点
	工艺流程简述（图示）：

1、施工期
该项目主要在现有厂房内建设1台2.5t/h采用配备低氮燃烧装置生物质蒸汽锅炉，利用租赁的现有房屋进行内部改造，主要进行新锅炉及配套设备安装。施工期主要产生少量施工粉尘、施工人员生活污水、施工机械产生的噪声、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。
施工过程主要是室内施工，设备均为整体进场安装，工程量小，现场施工周期短，对环境产生的影响较小且是暂时性影响，施工期结束影响即结束。
2、运营期
生物质锅炉生产工艺流程如下：
①生物质燃料进厂：本项目生物质锅炉使用燃料为生物质成型颗粒，生物质来源于外购（袋装），运输车辆将原料运至原材料储存区。运输车辆在院内运输过程中会产生噪声，采取减速、禁止鸣笛措施，对院内声环境基本无影响。

②原料卸入储存区：进场后的原料经过人工卸入原料堆存区中储存，该过程会产生少量的装卸扬尘，生物质包装产生的废包装袋。

③给料：由人工上料至锅炉。

④软化水制备系统：本项目通过离子交换树脂软化水对锅炉补给水进行软化处理。具体系统流程为：自来水→离子交换树脂→水箱→锅炉
⑤锅炉运行：生物质锅炉开始运行过程中会产生烟气，经低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘器处理后经引风机引入1根35m的排气筒（DA001）排放。锅炉燃烧会产生炉渣，布袋除尘器降尘产生除尘灰，均经收集后密闭袋装暂存于一般固体废物暂存间定期外售综合利用。锅炉定期排污水及软化水制备废水通过现有污水管网排入本溪新高制药有限公司现有污水处理站统一处理。
⑥热源输出：本项目生物质蒸汽锅炉生产的热源供给洗涤工序。

锅炉生产工艺流程及产污节点见下图：
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图2-3 工艺流程及产污节点图
本项目产排污节点见表2-8。
表2-8 本项目产排污节点一览表
污染物类型
污染源
主要污染物
排放方式/处置方式
废气
生物质蒸汽锅炉
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度
废气经低氮燃烧+陶瓷多管旋风+布袋除尘器处理后由1根35m高排气筒（DA001）排放
生物质成型颗粒堆存
颗粒物
锅炉房封闭
灰渣暂存
颗粒物

暂存间封闭
废水
生物质锅炉排污水及软化水装置排污水
排入本溪新高制药有限公司现有污水处理站统一处理。
生活污水
排入本溪新高制药有限公司现有污水处理站统一处理。
固废
锅炉炉渣
生物质锅炉产生的炉渣，收集后密闭袋装暂存于一般固体废物暂存间定期外售综合利用
废包装袋
收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，外售于废品收购站

离子交换树脂
厂家回收
废布袋
厂家回收

除尘灰
锅炉收尘灰收集后密闭袋装暂存于一般固体废物暂存间定期外售综合利用
噪声
鼓风机
基础减振、距离衰减、厂房隔声
引风机
锅炉
除尘器
水泵


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用现有房屋进行改造，改造前房屋用途为普通库房，长期闲置，无环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

（1）区域环境质量达标情况
根据本溪市生态环境局发布的《本溪市生态环境状况简报（2024年）》中2024年本溪市环境质量的相关数据，本项目所在区域环境空气质量现状具体结果见下表3-1。

表3-1  本溪市空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率/%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

10
70
14.3
达标

NO2
年平均质量浓度

28
35
80
达标

PM10
年平均质量浓度

56
60
93.3
达标

PM2.5
年平均质量浓度

30.5
40
76.3
达标

CO

第95百分位数日平均质量浓度

1800
4000
45
达标

O3
第90百分位数日平均质量浓度

140
160
87.5
达标

由上表可知，本溪地区的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求，由此可以判断出本溪为环境空气质量达标区。

最新的《环境空气质量标准》(GB3095-2026)已于2026年3月1日发布并实施，但本次引用的监测数据为2024年数据，故对标《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准。
（2）补充监测

按照《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》（2021）对大气环境的要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。

表3-2  监测数据引用可行性分析

1

引用的监测数据编制时间：

2024年9月13日～2024年9月15日
需满足的引用条件

是否满足引用条件

近3年的现有监测数据

是

2

引用的监测数据所处位置：

项目南侧2548m处上石村，详见附图8
建设项目周边5千米范围内

是

根据上述表格可知，本项目引用沈阳中宇检测技术有限公司针对本溪众诚顺合新建生产线项目环境影响报告表出具的检测报告（报告编号：ZY24100）中颗粒物的监测数据为可行的。

检测点位情况见表3-3，检测结果见表3-4，检测结果统计表见表3-5。监测项目及频次见下表。

表3-3  检测点位、项目及频次

序号

采样点位

检测项目

检测频次

1

上石村
颗粒物
连续监测3天每天采样1次

表3-4  特征污染物（颗粒物）检测结果

检测项目

采样日期

检测点位

检测结果

单位

总悬浮颗粒物
2024年9月13日
上石村
149
μg/m3
2024年9月14日
152
2024年9月15日
150
表3-5  污染物环境质量现状监测结果表

监测

点位

监测点坐标

污染物

平均时间

评价标准/（μg/m3）

监测浓度范围/（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标

情况

上石村
123.4302595 41.2602734
TSP
24h

300

149-152
51
0

达标

监测结果表明：评价区域内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求（≤300ug/m3）。区域环境空气质量良好。
2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 中相关规定，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需对区域声环境质量进行监测。
3、地表水环境 
按照《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》（2021）对地表水环境的要求：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近三年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

距本项目最近地表水体为北沙河，本项目地表水环境质量引用《本溪市生态环境质量报告书（2024年度）》中距离本项目最近的北沙河姚千户断面水质监测结论，断面主要监测指标年均浓度如下表所示：

表3-6北沙河姚千户断面主要监测指标年均浓度

项目

高锰酸盐指数（mg/L）
BOD5（mg/L）
氨氮（mg/L）
COD（mg/L）
pH（无量纲）
2024年

3.1
1.9
0.36
15.2
8
标准

6
4
1.0

20
6~9
是否达标

达标
达标
达标
达标
达标
由上表可知，北沙河断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准要求，水质状况较好。
4、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知：“建设项目新增用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目租用现有房屋进行建设，故不需对生态环境现状进行监测并且无需评价达标情况。
5、电磁辐射 

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知：“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价”。本项目不属于上述所列，故不需对电磁环境现状进行监测并且无需评价达标情况。

6、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，且根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）内容，该项目属于“U 城镇基础设施及房地产

142、热力生产和供应工程”类，属于地下水环境Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）内容，该项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业 其他”类，属于Ⅳ类项目；无需开展土壤环境影响评价工作。

本项目周边不存在地下水和土壤环境保护目标，项目厂区地面全部采用水泥硬化，因此本项目正常工况下运行时不会对地下水和土壤环境造成影响，无需开展地下水及土壤调查。




	环境保护目标
	1、大气环境保护目标

本项目位于辽宁省本溪市经济技术开发区香樟路6号，厂界外500米范围内不涉及自然保护区、水源地、风景名胜区、生态敏感点及其他需要特殊保护的对象，因此仅以附近居民区为环境保护目标，具体指标见下表。 

2、声环境保护目标

项目厂界外50 米范围内不存在声环境保护目标。 

3、地下水环境保护目标

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目占地范围内无生态环境保护目标。

4、生态环境保护目标

项目位于现有建筑内，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。

表3-6 主要环境保护目标表

环境要素
保护目标

方位

相对距离（m）

保护内容

规模户/人数
坐标

保护级别
编号

名称

经度
纬度
空气

环境

1

辽宁科技学院
SW
390
11000
123.710346  

41.4583350
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

2

锦尚家园
S
98
400/1400
123.7138116 

41.4611974

3

榆林华苑
S
310
800/2800
123.713618 

41.4598627

4
旺力新天地
SE
265
200/700
123.716826 

41.4617843

5
汇贤公寓
SE
379
150/525
123.716804 
41.4600959
地表水

1

北沙河支流
W
39
-

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类



	污染物排放控制标准
	大气污染物排放标准

（1）施工期

该项目施工期扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中城镇建成区的浓度限值，即颗粒物浓度应小于0.8mg/m3。

表3-7   辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准    单位：mg/m3
监测项目

区域

浓度限值（连续5min平均浓度）

TSP

城镇建成区
0.8
本项目锅炉房1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉燃烧废气经低氮燃烧+旋风+袋式除尘器处理后经35m高烟囱DA001有组织排放。

本项目生物质蒸汽锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物排放限值燃煤锅炉标准。具体见下表3-8。锅炉烟囱高度根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5表4叙述（参照燃煤锅炉），详见表3-9。

表3-8  锅炉大气污染物排放标准

项目
污染物
排放方式
标准值（mg/m³）

执行标准
生物质蒸汽锅炉
颗粒物
烟囱高度（35m）
30
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物排放限值燃煤锅炉标准
二氧化硫
200
氮氧化物
200
烟气黑度
林格曼≤1级
汞及其化合物
0.05
表 3-9  锅炉房烟囱最低允许高度

锅炉房装机总容量

MW

＜0.7

0.7~＜1.4

1.4~＜2.8

2.8~＜7

7~＜14

≥14

t/h

＜1

1~＜2

2~＜4

4~＜10

10~＜20

≥20

烟囱最低允许高度

m

20

25

30

35

40

45

注：新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目周边200m半径范围内的最高建筑物为东侧新高制药办公楼，最高层高10层，高度约为30米，锅炉烟囱高度建设为35m满足此要求。
2.废水排放标准
本项目污水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2标准限值要求。

表3-10水污染物排放限值 mg/L
项目

COD

BOD5
SS
NH3-N
总磷
标准

300

250

300

30

5.0
3.噪声排放标准

（1）施工期

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），见表3-11。

表3-11  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期
根据本项目所在区域声功能区划，营运期项目厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，详见表3-12。

表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位dB(A)

厂界

声功能区类别

昼

夜

东侧、南侧、西侧、北侧

3类

65
55
4.固体废物排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。

	总量控制指标
	根据生态环境部关于印发《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，污染物总量控制指标包括COD、总磷、VOCs、氮氧化物。结合企业污染物排放情况，根据企业生产工艺及排污特点，本项目总量控制类污染物为废水：COD、总磷、废气：氮氧化物
一、水污染物总量

    本项目废水排入本溪新高制药有限公司污水处理站处理，本溪新高制药有限公司污水处理站已进行总量申请，因此本项目废水无需申请总量指标。
二、大气污染物总量

经后文计算，本项目废气（总量）污染物产生量为：NOx：1.05t/a。

三、本项目总量指标
根据本项目实际情况，建议总量指标如下：化学需氧量：0t/a，总磷：00t/a、氮氧化物：1.05t/a。
具体总量指标以当地环保部门批准的指标为准。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	一、施工期环境影响

项目在现有房屋内改造，不新增建筑物，本项目施工期主要为屋内装修及安装，不涉及土建工程。
二、污染工序分析

1、废气

（1）扬尘

本项目施工期主要为屋内装修、设备安装、工程扫尾等工作，且均在封闭锅炉房内进行，锅炉房内部地面均已硬化，因此剩余施工内容产尘环节和产尘量均很少。通过采取洒水抑尘、物料封闭储存、设备包装物等及时清运等措施防治下，施工扬尘经扩散后项目扬尘满足《辽宁省施工及堆料场地粉尘排放标准》（DB21/2642-2016）中的相应标准。对区域环境空气质量不会造成大的影响，而且这种影响极为短暂，将随着施工期的结束而完全消失。 
施工现场要严格落实“所有裸露渣土一律覆盖，所有运输道路一律硬化，所有不达标工地一律停工，所有达不到整改要求的一律问责”四个一律和“施工工地100%围挡、散装物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场路面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭输送”六个百分百要求。工程建筑垃圾运输，必须使用具有密闭装置的专用车辆，务必做到净车上路、不满溢、不撒漏。通过上述措施，可有效地控制扬尘的产生量，降低对周围大气环境的影响。
（2）尾气

施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，排放的主要污染物为NOx、CO、THC等。由于该工程建设规模比较小，在施工过程中采用的机械设备及车辆较少，所排汽车尾气所占贡献率较小，因此不进行定量分析。为尽可能减轻汽车尾气产生的污染，降低对施工区局部环境的影响，应采取以下措施：①加强对施工车辆的检修和维护；②尽可能使用气动和电动的设备、机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放；③合理规划施工进度及进入厂区的车流量，防止施工现场车流量过大。

随着施工结束，施工机械设备尾气也将停止排放。采取上述措施后，对周围环境空气质量状况影响不大。

2、废水

建设项目施工过程中产生的废水主要来自施工人员的生活污水、建筑施工废水。施工人员生活污水依托现有化粪池处理，不会对当地的环境造成影响。工地污水来自清洗设备､材料等所产生的污水，此部分污水中的污染物质主要是SS，不含有其他有毒有害物质。因此不会对环境产生较大的影响。

3、噪声

本工程施工噪声主要来源于运输车辆、施工机械等。通过预测各主要施工机械设备不同距离处声级见下表可知施工期间昼间距工地100m，夜间300m可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的标准要求。

表4-1距施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB（A）
施工机械

5m

10m

20m

40m

50m

100m

200m

300m

84

78

72

66

64

58

52

46

本项目施工噪声主要控制措施如下：

（1）在施工设备选型上，应选用正规厂家、噪声较低的环保型设备。

（2）加强施工现场管理，保证现场设备安装质量，确保施工设备正常运行。

（3）本项目高噪声设备均布设于现有库房内，降低其使用时产生的噪声对周围环境的影响。

（4）禁止夜间施工，施工单位应当在施工作业前，到所在地负有环境保护监督管理职责的有关部门开具证明，并在施工作业现场显著位置公示证明内容。

采取有效措施控制后，拟建地施工噪声对周围环境的影响较小，随着拟建项目施工期的结束，施工噪声影响随之消失。

4、固废

项目施工期产生的固体废弃物为建筑垃圾和工人生活垃圾。建筑弃渣及生活垃圾应经过袋装收集后，定期运送到垃圾处理场集中处理。

综上所述，项目施工期结束，施工期各项污染物排放也随之消失，不会对周围环境产生影响。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
废气源强核算
（1）锅炉燃烧废气
本项目设有1台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉，该炉以生物质成型燃料作为燃料，生物质成型燃料是指以草本植物或木本植物为主要原料，经过机械加工成型，具有规则形状的燃料产品。本项目预计年使用生物质成型颗粒1473t，锅炉年运转时间为3600h。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本次预测采取排污系数法核算各污染物排放情况。

①烟气量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），生物质锅炉基准烟气量按下式计算。

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876  
[image: image3.wmf] 

（Qnet，ar≥12.54MJ/kg，Vdaf＞15%）

式中：

Vgy——基准烟气量（Nm3/kg）；

Qnet——生物质燃料低位发热量（MJ/kg）；

本项目生物质燃料热值为18.43MJ，经计算，本项目锅炉基准烟气量为8.119Nm3/kg，本项目预计年使用生物质颗粒1473t，则项目锅炉烟气年基准排放量为1196万Nm3/a，即3322Nm3/h。

②颗粒物

依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中5.4，颗粒物排放量按下式计算：
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式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t；

R—核算时段内燃料消耗量，t或万m3；

βj—产污系数，kg/t或kg/万m3；

η—污染物脱除效率，%；

由企业提供资料可知，R取1473；查询《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F表F.4，本项目锅炉为层燃炉且燃料为成型燃料，因此βj取0.5；本项目采取旋风+布袋除尘系统，η取95。

经计算，本项目颗粒物产生量为0.7t/a，排放量为0.035t/a，排放浓度为3.3mg/m3。

③二氧化硫

依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中5.4，二氧化硫排放量按下式计算：
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式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t；

R—核算时段内燃料消耗量，t或万m3；

βj—产污系数，kg/t或kg/万m3；

η—污染物脱除效率，%；

由企业提供资料可知，R取1473；查询《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F表F.4，本项目锅炉为层燃炉，因此βj取17S（生物质燃料含硫量，%）；本项目二氧化硫直排，因此η取0，生物质燃料含硫量0.01%，S=0.01。
经计算，本项目二氧化硫产生量为0.25t/a，排放量0.25t/a，排放浓度为20.9mg/m3。

④氮氧化物

依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中5.4，氮氧化物排放量按下式计算：
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式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t；

R—核算时段内燃料消耗量，t或万m3；

βj—产污系数，kg/t或kg/万m3；

η—污染物脱除效率，%；

由企业提供资料可知，R取1473；查询《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F表F.4，本项目锅炉为层燃炉，设置低氮燃烧技术，因此βj取1.02，η取30。

经计算，本项目氮氧化物产生量为1.5t/a，排放量为1.05t/a，排放浓度为87.8mg/m3。

表4-2 项目污染物产排及治理措施情况表
排放源
污染物

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

治理措施

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

是否达标

生物质锅炉排气筒（DA001）
颗粒物

0.7
0.2
58.53
低氮燃烧技术（处理效率30%），旋风除尘器+布袋除尘器（处理效率95%）
0.035
0.01
3.3
是

二氧化硫

0.25
0.07
20.9
0.25
0.07
20.9
是

氮氧化物

1.5
0.32
125.4
1.05
0.29
87.8
是

由上表可知，锅炉烟气中各项污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放标准。

（2）生物质成型颗粒卸料及灰渣收集暂存无组织废气
生物质燃料投料、储运、输送时产生的废气，本项目采用成型生物质燃料，生物质为密闭袋装，并在封闭原料库内储存，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），装卸、贮存、输送时产生的废气极少，废气无组织源强可忽略不计，本次评价仅进行定性分析，不进行定量分析。采取袋装堆存，洒水降尘等措施。

本项目锅炉产生的灰渣收集后密闭袋装存放至一般固废间，在收集过程及储存于库房内时会产生少量粉尘，产生量少，因此不对其产尘量进行定量分析。采取收集时收集袋的收料口与灰渣出料口扎紧，洒水降尘等措施。
在采取袋装收集、洒水降尘、库房封闭环保措施后可保证厂界颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。

（3）废气治理技术可行性分析

①旋风除尘器的原理及性能评定

旋风类除尘器，当含尘气体进入除尘器，通过导向器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口由烟囱排出，达到除尘效果。

②布袋除尘器的原理及性能评定

布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编 织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理 是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒 （粒径为1微米或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键，性能良好的滤布，除特定的致密度和透气性外，还应有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度。

布袋除尘器的优点有以下几个方面：除尘效率高；附属设 备少，投资省，技术要求没有电除尘器那样高；能捕集比电阻高，电除尘难以回收的粉尘；袋式除尘器性能稳定可靠，对负荷变化适应性好，运行管理简便，特别适宜捕集细微而干燥的粉尘，所收的干尘便于处理和回收利用；能适合生产全过程除尘新理论，降低总量排放；袋式除尘器适用于净化含有爆炸危险或带有火花的含尘气体等。
对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）进行生物质锅炉废气处理措施可行性分析，具体见表4-3。

表4-3  生物质锅炉废气可行技术表
燃料类型
生物质
本项目情况
是否为可行技术
颗粒物
一般地区
旋风除尘和袋式除尘组合技术
本项目采取旋风+袋式除尘器组合技术

是

二氧化硫
一般地区
/
本项目未设置脱硫设施

/
氮氧化物
一般地区

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR 脱硝技术、低氮燃烧技术+SCR 脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR 联合） 脱硝技术、SNCR 脱硝技术、低氮燃烧技术、SNCR-SCR 联合脱硝技术

本项目设置低氮燃烧
是
根据本项目实际建设情况，生物质蒸汽锅炉产生的颗粒物、氮氧化物均采取环保措施《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中的可行技术。

（4）非正常工况

本项目工艺废气处理系统出现故障或失效时，废气未经过处理直接排入大气，将会造成污染物排放量增加。在出现故障或失效时，建设单位应停止运行，及时进行维修。

表4-4 非正常工况统计表
污染源
污染物
排放浓度/mg/m3
排放速率kg/h
单次持续时间/h
年发生频次
环保措施
锅炉废气DA001
颗粒物
58.53
0.2
2
1
停止运行，

进行维修
二氧化硫
20.9
0.07
2
1
氮氧化物

125.4
0.32
2
1
本项目环评建议发生断电与废气治理装置破损现象，应立即停止生产，废气收集措施未修复好不得恢复生产。
（5）排污口基本情况
①排污口基本情况

本项目生物质锅炉烟气排污口基本情况详见表4-5。

表4-5  排放口基本情况表
排放口名称
编号
类型
高度
内径
流速
温度
地理坐标
生物质锅炉废气排放口
DA001
一般
35m
0.3m
11.8m/s
80℃

X

Y

g123.71987698

41.46500459
备注：本项目排气筒出口流速符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。
②排气筒高度符合性分析

经查询《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4可知，锅炉房装机总容量为2t/h~＜4t/h时，排气筒高度应为30m。本项目新建1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，对应排气筒高度为30m，本项目周边存在最高建筑为30m，实际建设排气筒高度为35m，高出锅炉房烟囱周围半径200m内建筑物3m以上，满足标准要求。
（6）废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等相关要求，本项目废气污染源监测计划详见表4-6。
表4-6  废气污染源监测计划表
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
35m高排气筒DA001
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放限值

厂界外（上风向 1 个点位，下风向3个点位）

颗粒物
1次/季度
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

2、废水

（1）废水排放情况
本项目排水为生物质锅炉废水及生活污水。项目运营期间产生的废水依托本溪新高制药有限公司现有污水处理站进行处理，处理后经市政管网排放到开发区污水处理厂。

本项目产生生活污水量共43.2t/a。生活污水通过现有管网排入本溪新高制药有限公司现有污水处理站统一处理。锅炉废水中的污染物主要包括COD、NH3-N、BOD5、SS等。

本项目生活污水水质污染物浓度参照《社会区域类环境影响评价(第三版)》，主要污染物浓度为 CODcr：300.0mg/L，NH-N：30.0mg/L；SS：300.0mg/L BOD5：150mg/L，总P：5mg/L。
本项目产生锅炉废水量共524t/a。锅炉废水通过现有市政污水管网排入本溪新高制药有限公司现有污水处理站统一处理。锅炉废水中的污染物主要包括COD、NH3-N、SS。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”中蒸汽-生物质-全部类型锅炉（锅外水处理）-所有规模，化学需氧量（COD）产污系数为30克/吨-原料。本项目生物质燃料用量1473t，则COD产生量为0.044t/a。
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等相关文件中没有NH3-N、SS污染物浓度的参照取值及相关系数。锅炉废水污染物浓度相对较低，因此参考《环境影响评价工程师执业资格等级培训系列教材一社会区域类环境影响评价》(中国环境科学出版社)中相关数据，即NH₃-N为10mgL、SS为100mg/L。总磷进水浓度取5mg/L。
表4-7 本项目处理设施去除率及污染物产排情况一览表

产污环节
废水量
污染物名称
污染物产生量
治理措施

综合处理效率%
污染物排放量

浓度mg/L

产生量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

锅炉废水
524t/a

COD

84
0.044
本溪新高制药有限公司现有污水处理站
96.5
2.194
0.015
NH3-N
10
0.005
60
4
0.0002
SS

100
0.052
66.7
33.3
0.017
总P
5
0.003
60
2
0.001
生活污水

43.2t/a

COD

300

0.013
本溪新高制药有限公司现有污水处理站
96.5
10.5
0.0005
SS

100

0.004
66.7
33.3
0.0013
NH3-N

30

0.0013
60
12
0.0005
BOD5
150
0.006
91.2
13.2
0.0006
总P
5
0.0002
60
2
0.0001
综合废水
567.2t/a

COD

100.49
0.057
本溪新高制药有限公司现有污水处理站
96.5
3.52
0.002
SS

100
0.056
66.7
33.3
0.025
NH3-N

11.12
0.0063
60
4.45
0.0025
BOD5
10.6
0.006
91.2
0.93
0.0005
总P
5
0.0032
60
2
0.0011
本项目废水各项指标排放浓度均满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准限值。可以做到达标排放。
（2）依托新高制药污水处理站可行性分析：

本溪新高制药有限公司厂区污水处理站设计规模为400t/d，具体处理工艺为：

①预处理单元：机械格栅+溶气气浮装置+增温配料调节池

废水通过管道经过机械格栅将与污水同时流入的生产车间垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾等大颗粒悬浮物质（例如：药渣、菜叶、纸巾等）。清理出来的垃圾作为固体废物处置，废水流入格栅集水池，通过污水泵泵提至溶气气浮装置。

溶气气浮装置通过投加PAC、PAM将污水中油脂、小颗粒悬浮物等污染物絮凝，利用空气泵产生的气泡微粒将絮凝物质带到水面，通过刮板将杂质刮出，清理出的杂质通过脱水处理后作为固废处置，同时在装置中投加NaOH调节废水PH后自流至增温配料调节池。

增温配料调节池通过增温系统将污水调整到一定的温度，再通过污水泵提至WUASB厌氧罐中。

整个系统产生的恶臭气体，通过收集，活性炭吸收处理后通过15m排气筒高空排放。

②生化法处理单元：WUASB+AO的处理工艺

WUASB厌氧罐进行中温厌氧发酵（35℃-37℃），其产生的沼气（CH4）经水封器进入湿法储气罐，后再经燃烧炉燃烧，其厌氧出水自流入储气罐做水封，其中污泥回流入调节池作为菌种再利用，同时调节PH值，后出水自流入配水池（初沉池改），泵提入厌氧池去除CODcr。

厌氧池利用厌氧菌的作用去除废水中的有机物（CODcr）后自流入好氧池。

好氧池中的填料上附着大量的好氧菌，这些好氧菌以废水中的有机物作为新陈代谢的营养物质，最终将有机物分解为二氧化碳和水，以及生物污泥。其出水经沉淀池进行泥水分离后入清污水池，后泵提入多层过滤器，经在线监测后出水达标排放。

系统沉淀池产生的污泥回流至厌氧池、好氧池增加系统生物量。剩余污泥入污泥储池后，泵提入叠螺机脱水机后的泥饼外运，其脱水挤压水再流回调节池再处理。
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图15  污水处理站工艺流程图

[image: image70.png]R=Sa/(1-a)



[image: image8.png]SR





图16  污水站平面布置图

由工程分析水平衡章节可知，本项目建成后全厂污水总量变化不大，产生的污染物种类和数量也变化不大，参照项目污水处理厂出水现状，项目建成后污水可以稳定达标排放。本项目废水经厂区污水处理厂处理后通过市政管网排至开发区污水处理厂。开发区污水处理厂处理工艺A2/O，出水标准为一级A。本项目污水处理站出口悬浮物、生化需氧量、化学需氧量及氨氮排放浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2水污染物最高允许排放浓度标准，本项目出水水质可满足开发区污水处理厂进水要求。

本项目废水排放量少，新高制药污水处理站实际处理量在350t/d~380t/d之间波动，最小剩余处理量为20t/d，可以满足本项目1.6t/d的废水处理需求。不会对处理厂水量产生较大幅度波动，不会影响水厂稳定达标运行。本项目废水依托该污水处理站是可行的。

（3）开发区污水处理厂依托可行性分析
沈溪新城污水处理厂坐落于辽宁本溪市，该污水处理厂位于日月岛片区西北部、歪头山铁矿厂东北侧及北沙河西南侧，涉及目标为接纳周边生活污水及工业废水，设计一期处理规模为1万m3/d，实际建成的处理规模为1万m3/d。一期工程（第二阶段）处理规模为1万m3/d。其中《沈溪新城污水处理厂一期工程建设项目环境影响报告表》于2012年9月20日取得环评批复（详见附件），并于2013年12月22日通过竣工环境保护验收并取得本溪市高新技术产业开发区环境保护局的验收文件，详见附件。《沈溪新城污水处理厂一期工程（第二阶段）建设项目环境影响报告书》于2020年7月15日取得了本溪市高新技术产业开发区行政审批服务局的环评批复，目前处于刚建成试运行阶段，尚未进行竣工环境保护验收，排污许可证正在办理中。厂区一期工程主体工艺采用“水解酸化池+CWSBR反应池+絮凝过滤”处理工艺，一期工程（第二阶段）主体工艺采用“多模式A2O+高密度沉淀池+V型滤池+紫外线消毒”处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水综合排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

该污水处理厂设计处理规模为2万m3/日，现实际处理规模为1.6万m3/日。运行稳定，出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据污水处理厂排污许可（912105001196614127001Q），污水处理厂出水控制指标包含本项目排污废水污染因子（COD、SS、氨氮、BOD5、pH），且根据污水处理厂排污许可执行情况报告，污水处理厂出口水质稳定达标排放。
本项目日进入污水处理厂的废水最大量为1.6m3/d，远小于污水处理厂余量0.4万m3/日，依托可行。

本项目废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准及污水处理厂进水水质要求，污水排放量小于污水处理厂剩余污水处理量，污水处理厂处理余量可满足本项目废水量的需求，项目周边有排水管网，因此项目排水进入污水处理厂可行。

废水治理技术可行性分析

对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）进行生物质锅炉废水处理措施可行性分析，具体见表4-8。

表4-8  生物质锅炉废气可行技术表
废水排放去向
废水类别
可行技术
本项目情况
是否为可行技术

进入工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他排污单位污水处理厂等
生产废水
一级处理（中和、隔油、氧化、沉淀等）+二级处理（絮凝/混凝、澄清、气浮、浓缩、过滤等）

本项目采废水依托新高制药污水处理站处理，该污水处理站处理工艺设有沉淀及砂滤工序
是

生活污水
生物处理技术（普通活性污泥法、A/O 法、接触氧化法、MBR 工艺等）

本项目采废水依托新高制药污水处理站处理，该污水处理站处理深度处理工艺采用生化处理（WUASB+AO的处理工艺）

是

根据本项目实际建设情况，生物质蒸汽锅炉产生的颗粒物、氮氧化物均采取环保措施《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中的可行技术。

（5）排污口设置及例行监测情况
本项目废水排入新高制药污水处理站处理，本项目厂区内不设置排污口，废水排放口为新高制药污水处理站总排口。废水处理日常管理及达标排放情况由新高制药统一监督管理。污水处理站例行监测达标情况由新高制药进行自主监测。本项目不额外进行监测。
3、噪声
本项目生产线主要噪声为生物质蒸汽锅炉、布袋除尘器、风机、水泵、陶瓷多管旋风除尘器等生产加工设备产生的机械噪声。根据国内同类企业的车间内噪声值的经验数据，其噪声源强为70dB（A）-90dB（A）。本项目采用低噪声设备，并针对噪声源位置和噪声特点采用基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施，一般采取措施后，可减少15-30dB（A）噪声，本项目取25dB（A）。

室内声源等效于室外声源图例见图4-1。
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图4-1室内声源等效于室外声源图例

如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
[image: image71.png]


R——房间常数；             ，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
表4-9  噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称
声功率级/dB（A）

数量（台）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1

锅炉房
鼓风机
88
1
锅炉房内合理布局、选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振

3
1
0.5
1
71
昼间8:00~18:00
25
40
1
2
锅炉房
水泵
80
1
11
7
0.5
1
63
25
32
1
3
锅炉房
引风机
88
1
13
2
0.5
1

71
25
40
1

4
锅炉房
布袋除尘器
80
1
12
1
0.5
1
63
25
32
1
5
锅炉房
生物质蒸汽锅炉
75
1
5
1
0.5
1
58
25
27
1
6
锅炉房
旋风除尘器
80
1
8
1
0.5
1
63
25
32
1
噪声源叠加值见下表：

表4-10 噪声源强叠加值一览表

序号
建筑物名称

各声源建筑物外噪声叠加值/dB（A）
建筑物外距离/m

等效点

1

锅炉房
43
1

LP2
（3）噪声达标分析
表4-11   项目噪声预测结果表   单位：dB（A）   
方位

声源距厂界距离（m）

昼/夜
厂界贡献值dB（A）

噪声标准值dB（A）
达标性

东

1
昼间
43
65
达标

夜间
0
55
达标
南

1
昼间
43
65
达标

夜间
0
55
达标
西

1
昼间
43
65
达标

夜间
0
55
达标
北

1
昼间
43
65
达标

夜间
0
55
达标
本项目仅在日间进行生产，夜间不生产。由上表可以看出，运营期厂界四周均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，说明该项目噪声对周围声环境质量影响较小。环评要求建设单位加强噪声污染的防治，设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，进一步降低噪声对周围环境影响。

（4）噪声污染防治措施及可行性分析
根据预测结果可知，厂界四周噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中6污染防治技术要求：工业噪声排污单位应采取有效措施，减少振动、降低噪声，确保厂界达标，并应当在申请排污许可证时提供监测数据等说明材料。对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备；如仍达不到要求，则应采用隔声、消声、吸声、隔振、柔性连接、绿化以及综合控制等噪声污染防治措施。有行业污染防治可行技术指南的，工业噪声污染防治措施从其规定。

为了确保运营期噪声对环境产生的影响降到最低，企业严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）执行，具体采取以下措施： 

①项目应选用低噪声设备，对锅炉燃烧器等产噪设备基础加装橡胶减振措施；

②投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声； 

③加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产； 

④所有产噪设备均位于封闭式标准化厂房内部，合理安排车间内平面布置； 

⑤员工卸车时做到轻拿轻放，降低噪声影响。 

经上述措施后，本项目对所在地区的声环境质量影响较小，项目降噪环保措施可行。

（5）噪声监测计划 

本公司主行业中无噪声要求，因此参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》HJ820-2017）等相关要求，噪声监测计划详见下表： 
表4-12  项目噪声监测计划一览表

环境要素

检测点位

检测内容

检测频次

执行标准

噪声

厂界四周

连续等效A声级

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
4、固废

（1）固体废物产生环节
本项目主要固体废物为一般工业固体废物，包括除尘灰、废包装袋、炉渣、离子交换树脂、废布袋。

①除尘灰

本项目除尘器收尘灰产生量为0.665t/a，属于一般工业固体废物，暂存于一般工业固体废物暂存间，袋装收集后外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号），废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。
②炉渣
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根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中固体废物源强核算方法，计算公式如下：

式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，取1473；

Aar——收到基灰分的质量分数，%，取0.89；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%。链条炉排炉取5%~15%，本项目取中间值10；

Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg，取18430。
由上式计算可知，本项目锅炉炉渣产生量为93.26t/a，属于一般工业固体废物，暂存于一般工业固体废物暂存间，袋装收集后外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号），锅炉炉渣类别代码属于SW03，代码为900-099-S03。

③废包装袋
本项目原辅料包装产生的废包装袋量约为0.2t/a，经收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，外售于废品收购站，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号），废包装袋类别代码属于SW59，代码为900-099-S59。
④废布袋

为了保证除尘系统的效率，布袋需要定期进行更换，具体更换时间根据除尘器运行时间有关。预计本项目废布袋产生量为0.072t/a，属于一般工业固体废物，由除尘器供应厂家直接更换回收，不在厂区暂存。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废布袋类别代码属于SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。

⑤离子交换树脂
项目离子交换树脂产生量约0.3t/a，由设备厂商现场更换后回收处置，不在厂区存放。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废膜类别代码属于SW17可再生类废物，代码为900-099-S17。

⑥生活垃圾

本项目劳动定员为2人，年工作天数360天，根据《环境统计手册》，日常生活垃圾产生量每人每天按0.5kg计，则全年生活垃圾预计产生量约为0.36t/a，生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一清运。
根据固体废物性质等采取不同贮存、处理处置方法，本项目固体废物产生情况详见表4-13。
表4-13 本项目固废产生情况一览表   

序号

固废名称

代码
固体废物属性
产生量

处置措施
物理性状
包装形式
最终去向
1
除尘灰
900-099-S59
一般工业固体废物
0.665t/a
存放于一般工业固体废物暂存间
固态
袋装
袋装收集后外售综合利用
2
炉渣
900-099-S03
93.26t/a

固态
袋装
袋装收集后外售综合利用
3
废包装袋
900-099-S59

0.2t/a
固态
袋装
统一收集后外售于收购站
4
废布袋
900-099-S59
0.072t/a
厂家直接更换
固态

袋装
由除尘器供应厂家更换回收，厂区不暂存
5
离子交换树脂

900-099-S17
0.3t/a
固态

/
由厂家更换回收再利用，厂区不暂存
6
生活垃圾
/
/
0.36t/a
垃圾桶
固态
/
环卫清运
（2）一般工业固体废物贮存污染防控技术要求
参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中的有关规定执行。

1）本项目采用库房贮存一般工业固体废物（废包装袋），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

2）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场所；

3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；

4）贮存场所应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。
（3）环境管理要求 
1）本项目产生的一般固废暂存于锅炉房东北侧利用租用厂房楼梯间进行改造为一般固体废物暂存间，占地面积28m2。本项目需暂存一般固废暂存间的一般固体废物年产生量约为94.065t/a。平均日产生量为0.26t/a。本项目一般固废暂存间内平均堆高1.2m，一般固废暂存间容积为33.6m3，可以满足本项目一般固废暂存要求。
对于一般工业废物，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》、辽宁省生态环境厅《关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函〔2022〕42号）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 
①为加强监督管理，贮存、处置场应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。 
②加强源头减量管理：应按照《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2021〕26号）等相关要求申请排污许可证。 
③规范台账申报管理：应根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试 
行）》要求建立一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程管理台账。管理台账应由专人管理，防止遗失，保存期限不少于5年。 
④加强贮存管理：对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 
（GB18599-200）等有关标准规范要求建设一般工业固体废物贮存设施，落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求， 按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施，禁止将不符合豁免条件的危险废物等混入一般工业固体废物收集贮存设施。 
⑤加强利用处理管理：应当按照“宜用则用、全程管控”的原则，根据经济、技术条件对一般工业固体废物进行综合利用。综合利用过程应遵守生态环境法律法规，符合固体废物污染环境防治技术标准，使用固体废物综合利用产物应当符合国家规定的用途、标准，严禁以利用名义非法转移、倾倒一般工业固体废物。对不能利用的一般工业固体废物应当进行无害化处置。委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物，应按照《固废法》等相关法律法规要求，对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求，明确双方的义务及违约责任。严禁向合同规定单位以外的单位或个人转移废物。建设单位应通过资料审核、现场评估等多种方式，对下游单位的技术能力、工艺设施、环境管理水平等进行综合评估并择优选择，对涉及跨省转移的利用处置单位要从严审核把关。对受托方的实际运输、利用、处置情况要及时进行跟踪，建立全过程环境管理台账，避免将一般工业固体废物一包了之、一转了之。
综上，本项目产生的固废均得到妥善处置。固废进行处置时本着尽力减少废料排放、优化考虑综合利用的原则，处置措施合理可靠，既创造了一定的经济效益，又避免了对环境的污染。以上固废治理措施遵循了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《关于加强全省一般工业固体废物环境管理工作的通知》（辽环函〔2022〕42号）中的有关规定，杜绝了二次污染的产生。本项目产生的固体废物均得到了合理处置，措施可行。

地下水、土壤环境分析

本项目活动仅在现有房屋内进行，新建1台2.5t/h生物质锅炉。根据本项目拟建情况，厂内拟进行分区防渗。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目将锅炉房（包括内部生物质成型颗粒堆存区、一般固废暂存间）作为一般防渗区进行管理。
本项目污染防治分区具体划分情况详见下表及附图。

表4-14  本项目污染防治分区及措施一览表
序号
防渗分区
设施名称
防渗区域及部位
防渗措施
1
一般防渗区
锅炉房、生物质成型颗粒堆存区、一般固废暂存间
地面
等效黏土防渗层Mb≥1.5m；
K≤1.0×10-7cm/s。
本项目锅炉位于锅炉房内，车间地面依据相关要求进行防渗，固体废物不直接接触土壤，且不会出现雨水冲刷物料导致污染物随雨水流入地面的情况，对地下水、土壤环境影响甚微。
6、生态 

本项目厂区周围不存在生态环境保护目标。
7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及环境风险物质。本项目原料生物质成型颗粒不属于风险物质，但由于其易燃，易于引发火灾风险，因此提出以下几点要求：

①生物质成型燃料堆存区域应保证干燥、易于通风、密封和避光等条件；

②生物质成型燃料堆存时，应避免阳光直射，远离火源、热源、电源；

③安排员工定期检查生物质成型燃料堆存情况；

④生物质成型燃料堆存区、锅炉房内部应设置消防措施（灭火器等），避免危害发生。

实施上述措施后，本项目生物质成型燃料堆存时，可以有效避免火灾危险。

8、环境管理

（1）贯彻执行国家环境保护法律法规和“三废”治理及综合利用的方针、政策，积极响应当地环保部门关于三废治理的要求；

（2）组织制定企业内部的环境保护管理规章制度并监督执行；

（3）制定并组织实施本企业的环境保护规划，对企业污染源提出防治对策，并组织实施，不断提高环境保护设施的技术水平；

（4）监督检查本单位环保设施的运行状况，作好日常记录；

（5）领导和组织本单位的环境监测工作，尤其是对废气的监测；

（6）提高职工全员环保意识，组织开展本企业的环境保护技术培训，并组织开展环保科研和学术交流活动，并下大力气杜绝生产过程中污染事故的发生。

9、排污口规范化管理
1、排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。

1）废水排放口

根据排污口规范化设置要求，对厂区外排的主要水污染物进行监测，在建设项目的总排放口设置采样点，在排污口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

2）废气排放口

建设单位需按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行废气排污口规范化设计。排气筒应设置便于釆样、监测的釆样口和釆样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置釆样口。环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

3）固定噪声排放源

按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。

4）设置标志牌要求

标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，排污口的有关设施（如标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。各环保标志详见下表。

表4-15 环境保护图形符号一览表

序号

提示图像符号

警告图像符号

名称

功能及作用

1
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废气排放口

表示废气向大气排放

2
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噪声源

表示噪声向外环境排放

3
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废水排放口

表示污水向水体排放

4
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一般固体废物
表示固体废物贮存、处置场
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危险废物
2、排污口规范化管理

①建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称以警示周围群众。

②建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

③建设单位应将有关排污口的情况，如：排污口的性质、编号，排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

10、环保投资及“三同时”验收

本项目环保投资约9.8万元，占项目总投资25万元人民币的39.2%，环保投资明细表见表4-16，“三同时”验收一览表见表4-17。
表4-16   环保投资一览表
环境要素
环保措施
投资额（万元）

废气

旋风+袋式除尘器+1根35m高排气筒
8
噪声

软连接、减振及厂房隔声等措施
0.5
固废

一般工业固体废物暂存间，占地面积为28m2
0.2
垃圾桶
0.1
其他
分区防渗
1.0
合计

9.8
表4-17  “三同时”验收一览表
项目

污染源

名称

污染因子

防治措施

验收标准

废气

锅炉

烟气DA001
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度
低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘器组合技术+1根35m高排气筒
《锅炉大气污染物排放 
标准》（GB13271-2014） 
表3燃煤锅炉特别排放限值 
废水

废水
悬浮物、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、总磷
废水排入本溪市新高制药有限公司污水处理站统一处理。
《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准
噪声

生产设备

噪声

软连接、减振及隔声等措施
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准相限值

固体废物
一般固体废物
除尘灰
收集后密闭袋装暂存于一般固体废物暂存间（28m2）定期外售综合利用
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
废包装袋
暂存一般工业固体废物暂存间（28m2），外售至收购站
炉渣
暂存一般工业固体废物暂存间定期外售综合利用
离子交换树脂
厂家更换回收
废布袋
厂家回收



五、环境保护措施监督检查清单
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内容

要素  
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气（DA001）
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度
	低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘器+1根35m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值

	地表水环境
	锅炉废水、生活污水
	悬浮物、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、总磷
	废水排入本溪市新高制药有限公司污水处理站统一处理
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准

	声环境
	设备噪声
	选用低噪声设备，采取软连接、
减振及隔声等措施
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	①除尘灰、炉渣为一般固废，经袋装收集后外售综合利用。 
②废布袋：由除尘器供应厂家回收。

③废包装袋：外售至收购站。
④离子交换树脂：厂家回收。
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021年7月1日实施）

	土壤及地下水污染防治措施
	参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目锅炉房、生物质成型颗粒堆存区、一般固废暂存间作为一般防渗区进行管理。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	1、排污许可证申请与验收

按照《排污许可管理条例》中华人民共和国国务院令部令第736号、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评）[2017]4号和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，在获得项目批复后，实际排污前办理排污许可并开展企业自主验收。

2、环保设施运行管理制度

建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，及时组织抢修，并根据实际情况采取措施（包括减产和停止生产），防止污染事故的发生。

3、建立企业环保档案

企业对排污装置进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。

4、排污口规范化管理

（1）各排污口必须具备采样和测流条件，以便于污染控制和环境管理。

（2）设立排污口标志牌。

（3）建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度以及计量记录；排放去向、维护和更新记录等。

（4）工业固体废物的临时贮存场所在醒目处设置标志牌。

5、与排污许可证的衔接情况：
（1）按照相关排污许可申请与核发技术规范的要求申请排污许可证，并根据排污许可证中的要求进行自行监测、管理。

（2）规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。




六、结论

	综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，选址基本合理。建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施，认真执行“三同时”制度的前提下，排放的污染得到合理处置，项目对周围环境影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	 项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新代老消减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.035t/a
	0
	0.035t/a
	+0.035t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.25t/a
	0
	0.25t/a
	+0.25t/a

	
	NOx
	0
	0
	0
	1.05t/a
	0
	1.05t/a
	+1.05t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.002t/a
	0
	0.002t/a
	+0.002t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.025t/a
	0
	0.025t/a
	+0.025t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.0025t/a
	0
	0.0025t/a
	+0.0025t/a

	固体废物
	除尘灰
	0
	0
	0
	0.665t/a
	0
	0.665t/a
	+0.665t/a

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.072t/a
	0
	0.072t/a
	+0.072t/a

	
	废离子

交换树脂
	0
	0
	0
	0.3t/a
	0
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	废包装袋
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	炉渣
	0
	0
	0
	93.26t/a
	0
	93.26t/a
	+93.26t/a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.36t/a
	0
	0.36t/a
	+0.36t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1委托书

委托书

辽宁博泽环保科技有限公司：

现根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规，《本溪优洁洗涤服务有限公司生物质锅炉建设项目》应编制环境影响报告表。现委托贵公司对该项目进行环境影响评价工作，并出具环境影响评价报告表。

                   委托单位：本溪优洁洗涤服务有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　       　日期：2026年5月20日
附件2 营业执照
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附件3 土地证
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附件4 租赁协议
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附件5关于同意《沈溪新城总体规划（2011-2030年）》的批复
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附件6 依托污水处理站更名通知
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附件8生物质燃料成分分析报告
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5. The test conclude is only responsible for the samples delivered
by clients.

6. In the test item, the outsourced item s marked with"*.
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附件9 “三线一单”查询结果
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附图1 地理位

附图2-1 建设项目锅炉房平面布置图
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附图2-2 建设项目总面布置图
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附图3 建设项目保护目标范围
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附图5 引用监测点位图
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附图6 分区防渗图

[image: image67.png]EORRESHETE

—sAnEEE

o

s





附件7 建设项目所在区域生态环境管控单元图[image: image68.png]i
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附图8建设项目所在区域土地利用规划图
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