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（污染影响类）

项 目 名 称:  本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司  
     绿色建材智能化生产线建设项目       
建设单位(盖章):本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司
编  制  日  期:            2026年5月             
中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目

	项目代码
	2507-210599-04-01-583619

	建设单位联系人
	高宇
	联系方式
	15641422558

	建设地点
	辽宁省（自治区）本溪市溪湖区（县）石桥子（街道）滨河路4号

	地理坐标
	（ 123 度 42 分 27.634 秒， 41 度 28 分 45.646 秒）

	国民经济

行业类别
	[C3039]其他建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品30

56.砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	(新建

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	本溪高新区经济运行局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	本高经立备﹝2025﹞27号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资

（万元）
	242.5

	环保投资占比(%)
	8.1%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否；

(是：
	用地（用海）面积（m2）
	11670m2

	专项评价设置情况
	本次专项评价设置情况根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，具体情况如下：


	专项评价

设置情况
	表1-1    专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则
本项目情况

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

该项目排放废气主要污染因子为颗粒物，不属于《有毒有害大气污染物名录（2018）》所列污染物，不涉及二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气，因此不设置大气专项评价。
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

该项目危险物质废润滑油存储量为0.05t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量的“油类物质（矿物油类、如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”临界量为2500t，未超过临界量。因此不设置环境风险专项评价。
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。




	规划情况
	规划名称：《沈本新城总体规划（2013-2030）》；

审批机关：本溪市人民政府；

审批文件名称及文号：《关于同意<沈本新城总体规划>（2013-2030年）的批复》本政﹝2011﹞279号。

规划名称：《本溪高新技术产业开发区“十五五”发展规划》（本溪高新技术产业开发区管理委员会，2026年1月）；

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书》；

召集审查机关：本溪市环境保护局；
审查文件名称及文号：《关于沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书的审查意见》（本环规审字﹝2014﹞2号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《沈本新城总体规划（2013-2030）》符合性分析

根据《沈本新城总体规划（2013-2030）》，沈本新城空间结构为“一心、两带、三区”。

一心：市级政务中心，位于北沙河与张其寨河交汇处的北岸向阳地段。

两带：沈本产业经济带和城市景观带。分别沿北沙河、张其寨河及其同向的交通走廊布置。

三区：日月岛功能区、石桥子功能区、张其寨功能区。

日月岛功能区总用地面积为52.78平方公里，规划建设用地面积约为1897公顷；石桥子功能区总用地面积为60.18平方公里，规划城市建设用地面积约为2598公顷；张其寨功能区总用地面积为64.01平方公里，规划城市建设用地面积约为1398公顷。
本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目地理位置中心坐标为：E123°42′27.634″，N41°28′45.646″，属于沈本新城总体规划中石桥子功能区工业园区范围内，项目所占用地为工业用地，符合沈本新城总体规划（2013-2030）产业用地规划（见附图3）。
2、与《沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书》结论符合性分析
根据《沈本新城总体规划（2013～2030）环境影响报告书》结论：“沈本新城规划区域面积176.97km2，行政辖区覆盖日月岛、石桥子和张其寨三个街道办事处，其中城市建设用地规模为68.37km2。规划服务期限为2013-2030年。”

沈本新城规划建立“一轴、八园”的产业空间发展格局。“一轴”指沿枫叶路形成集原材料加工、产品研发、商业业流通、医疗保健于一体的生物医药产业发展带，强化各个功能片区之间的联系，实现沈本新城医药产业的不断优化升级。“八园”包括：①现代中药产业园：重点发展道地药材大品种开发及饮片精深加工；②功能食品保健品产业园：重点发展道地药材及由特色农产品精深加工而成的保健品和功能食品项目；③医疗器械产业园：发展思路是通过招商快速集聚一批医疗器械企业，延伸产业链，打造医疗器械产业集群；④高端仿制药及化药产业园：布局上注重建设生态园区的理念，高起点、分层次、有选择性发展化学制药；⑤生物制药及疫苗产业园：重点发展生化药物、基因工程药物、基因工程疫苗、单克隆抗体治疗药物、重大疾病治疗药物及预防疫苗；⑥医药相关配套产业园：重点发展药用包装、卫生材料等医药相关配套产业；⑦现代物流园：依托沈丹铁路日月岛火车站和产业大道的区位优势，发展储存、包装、装卸、流通加工、配送等现代物流产业；⑧新兴产业园：沈本新城新兴产业园作为一个开放的园区，鼓励“节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料”7个领域相关企业在园区落户。

本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目位于本溪高新技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，地理位置中心坐标为：E123°42′27.634″，N41°28′45.646″，属于沈本新城总体规划中的工业园区范围内，项目所占用地为工业用地。项目以本钢歪头山铁矿高压辊磨车间干抛尾料为原料，通过筛分选粉生产3-4.75mm机制砂132万t/a、0-3mm机制砂33万t/a、4.75mm以上机制砂11万t/a、200目石粉22万t/a，并回收杂质铁粉22万t/a，核心目标是通过加工处理实现废物的资源化利用，属于固体废物利用项目，故该项目属于节能环保产业，故项目的建设符合总体规划。
3、与规划环评审查意见符合性分析

2014年1月，本溪高新技术产业开发区管理委员委托编制完成了《沈本新城总体规划（2013～2030）环境影响报告书》，并于2014年8月取得了该规划环评的审查意见（本环规审字﹝2014﹞2号）。

规划环评审查意见中提到“严格控制引进项目环保准入条件，主导产业医疗器械工艺中可能涉及到化学电镀、高端仿制药及化药中部分产品属于‘高污染、高风险、高耗能’项目，应予严格控制，严禁入驻，进一步核定工业用地类型。”

本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目位于本溪高新技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，地理位置中心坐标为：E123°42′27.634″，N41°28′45.646″，属于沈本新城总体规划中的工业园区范围内，项目所占用地为工业用地。企业从事建筑用石料的生产，属于其他建筑材料制造，不涉及化学电镀、高端仿制药及化药中部分产品属于“高污染、高风险、高耗能”项目。

因此，该项目的建设符合沈本新城总体规划环评审查意见的要求。
4、与《本溪高新技术产业开发区“十五五”发展规划》（本溪高新技术产业开发区管理委员会，2026年1月）符合性分析

根据《本溪高新技术产业开发区“十五五”发展规划》（本溪高新技术产业开发区管理委员会，2026年1月）中“第六章 推进产城融合发展，建设宜居宜业生态高新区 第三节 坚持绿色低碳发展 （二）大力发展循环经济产业 贯彻全市统一部署，发展循环经济产业，开展资源循环利用，提高综合利用效率，引进节能环保技术、清洁能源技术等，降低资源消耗和环境污染。依托壹立方、金铠厦等企业，支持利用废岩石和尾矿，发展尾矿制砂、混凝土骨料等建筑产品，开发绿色建材产品，实现大宗固体废弃物循环利用。加强循环经济宣传，引导公众树立绿色消费观念，形成节约资源、保护环境的良好社会风尚，推动形成绿色低碳的生产生活方式。”
本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司由本溪钢联矿产品有限公司和辽宁壹立方砂业有限责任公司于2023年9月1日联合创办，主要从事非金属矿物制品制造及销售等。为推动固废资源化利用、拓展绿色建材产业，企业计划总投资3000万元，在本溪高新区技术产业开发区建设绿色建材智能化生产线项目。该项目新建一条尾料精加工生产线，处置本钢歪头山铁矿高压辊磨车间产生的干抛尾料，加工产出200目石粉、0-3mm机制砂、3-4.75mm机制砂、4.75mm以上机制砂等产品，同时回收杂质铁粉。项目建成后可有效盘活工业固废资源，规模化开发绿色建材，实现大宗固体废弃物循环再利用。因此，该项目符合《本溪高新技术产业开发区“十五五”发展规划》（本溪高新技术产业开发区管理委员会，2026年1月），《关于本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目符合<本溪高新技术产业开发区“十五五”发展规划>的情况说明》见附件3。



	其他符合性分析
	1．产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），该项目属于“十二、建材 9.利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖(渠)海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”，为“鼓励类”。

同时，2025年7月8日，本溪高新区经济运行局以本高经立备﹝2025﹞27号文对项目进行了备案，备案证明见附件2。
综上所述，该项目的建设符合国家和地方产业政策要求。

2．生态环境分区管控符合性分析
根据生态环境部2024年7月6日发布的《关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》（环环评〔2024〕41号）及辽宁省生态环境厅2024年12月21日发布的《辽宁省生态环境厅关于发布<辽宁省生态环境分区管控方案（2023年版）>的函》（辽环发〔2024〕29号）、本溪市生态环境局2024年12月11日发布的《关于<本溪市生态环境分区管控成果动态更新>的通知》要求，并通过辽宁省生态环境分区管控公共查询平台进行查询，该项目属于重点管控单元（环境管控单元名称：本溪高新技术产业开发区，环境管控单元编码：ZH21050320002）。该项目与生态环境分区管控要求的符合性分析见下表：



	其他符合性分析
	表1-2    环境管控单元准入清单符合性分析
生态环境准入清单

项目位于辽宁省本溪高新区技术产业开发区内，属于本溪高新区技术产业开发区，为重点管控单元，环境管控单元编码 ZH21050320002。则该项目与本溪高新区技术产业开发区重点管控单元的管控要求摘录如下：
生态环境分区管控要求具体内容

符合性分析
符合情况
本溪高新区技术产业开发区
空间布局约束：1.积极推动园区产业结构向低碳新业态发展，依据国家产业政策严格管控“两高”类项目入区。2. 坚决遏制“两高”项目盲目发展，依法依规淘汰落后产能、化解过剩产能。3满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
该项目不属于高耗能、高污染和资源型行业；《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），该项目属于“允许类”项目，该项目符合国家现行的产业政策要求。
符合
污染物排放管控：1.持续推进园区工业企业大气污染物全面达标排放要求，核发排污许可证的企业将严格依据排污许可证管理要求进行管理。2.深化医药、制药企业VOCs排放治理，采取源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控工业挥发性有机物排放。
根据工程分析，该项目废气经污染防治措施处理后均可达标排放，企业在申领排污许可证后严格依据排污许可证管理要求进行管理。
符合
环境风险防控：1.完善与更新重污染天气应急预案；2.细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，鼓励实施“一厂一策”清单化管理。
该企业生产线在重污染天气期间实施停产。
符合

资源开发效率要求：1.企业应当建立节约用水管理制度，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用和废水处理回用等措施，降低用水消耗，提高重复利用率。2.企业主要产品综合能耗达到清洁生产一级/二级水平。
该项目不涉及。
/
综上所述，该项目符合《关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》（环环评〔2024〕41号）、《辽宁省生态环境厅关于发布<辽宁省生态环境分区管控方案（2023年版）>的函》（辽环发〔2024〕29号）及《关于<本溪市生态环境分区管控成果动态更新>的通知》的要求。



	其他符合性分析
	3．选址合理性分析

（1）用地符合性

该项目位于辽宁省本溪高新区技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，地理位置中心坐标为：E123°42′27.634″，N41°28′45.646″；项目厂界四至坐标见表1-7。项目北侧为沈本线、丹阜高速，西侧为卡尔.倍可润滑剂有限公司，东侧为野山力饮料公司，隔河南侧为辽宁健之佳医药有限公司。
表1-3    项目边界四至点位坐标

点位
经纬度坐标
边长（m）
J1
123°42′28.439″
41°28′48.286″
128.76
J2
123°42′24.422″
41°28′44.713″
90.63
J3
123°42′27.358″
41°28′42.840″
128.76
J4
123°42′30.988″
41°28′46.219″
90.63
J1
123°42′28.439″
41°28′48.286″
该项目租用本溪钢联矿产品有限公司名下的1处闲置场地及1栋闲置厂房，厂地用地性质为工业用地（房屋所有权证、国有土地使用证及租赁协议见附件6），根据《辽宁省生态环境厅关于发布<辽宁省生态环境 分区管控方案（2023年版）>的函》（辽环发〔2024〕29号）及本溪市生态环境局于2024年12月11日发布的《关于<本溪市生态环境分区管控成果动态更新>的通知》，该项目不位于生态保护红线范围内。根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）的规定，该项目不在限制、禁止用地目录中。
（2）环境影响符合性

根据环境影响分析，该项目废气、废水可实现达标排放；厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目运营对周边大气、地表水、声环境影响较小。

（3）交通条件符合性

项目不涉及国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。该项目厂区北侧紧邻园区滨河路，交通方便。

综上所述，从用地、环境影响、交通条件方面分析，该项目选址可行。
4．环境管理政策相符性分析
（2）与关于印发《辽宁省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的通知（辽环发【2023】30号）相关要求符合性分析

该项目与关于印发《辽宁省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的通知（辽环发【2023】30号）的相符合性分析详见表1-4。
表1-4    与《辽宁省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的相关要求相符性分析一览表

文件要求

项目情况

符合情况

附件1 辽宁省重污染天气消除攻坚新突破三年行动方案
/

/

二、大气减污降碳协同增效行动推动产业结构和布局优化调整。

坚决遏制高耗能、高排放、低水平(以下简称“两高一低”)项目盲目发展，坚决叫停不符合要求的“两高一低”项目，以钢铁、水泥、石化、有色、菱镁等行业为重点，实施重点工程能耗强度、污染物排放总量控制，推动在建和拟建“两高一低”项目能效、环保水平提升。依法依规压减过剩产能和淘汰落后产能。持续推动常态化水泥错峰生产。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序推动长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，推进钢铁企业兼并重组，提升产能集中度。

该项目为其他建筑材料制造项目，不属于“两高一低”项目。
符合

三、清洁取暖攻坚行动

加大燃煤锅炉淘汰力度。整合供热资源，加快供热区域热网互联互通，充分释放大型煤电机组、工业余热等供热能力，发展长输供热项目，推进核能供暖项目，大力推进供热管网覆盖范围内燃煤锅炉关停整合。已完成淘汰的燃煤锅炉依法注销相关手续。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。

该项目不涉及燃煤锅炉。
符合

四、大气面源治理提升行动
持续强化扬尘污染治理。加强施工扬尘精细化管控，施工工地严格执行“六个百分百”，强化土石方作业酒水抑尘;加强渣土车密闭，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。强化道路扬尘综合整治，持续推进道路清扫保洁机械化作业，完善抑尘车、洒水车、清扫车等扬尘污染防治设施重点城市推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部、施工工地等城乡重要路段冲洗保洁力度。加强城市公共区域、临时闲置土地、城区道路两侧裸露土地硬化和绿化。加强砂石场、建筑垃圾等堆场扬尘管控。加大执法监管力度，定期开展建筑施工工地，渣土等散料运输车辆密闭措施，裸露土地覆盖等多部门联合执法检查，冬、春季分别开展建筑工地全覆盖检查。
该项目施工工地严格执行“六个百分百”，工地周边百分之百围挡、各类物料堆放百分之百覆盖、土石方作业等百分之百湿法作业、出入车辆百分之百清洗、施工现场主要场区及道路百分之百硬化、渣土车辆百分之百密闭运输。
符合
附件2 辽宁省臭氧污染防治攻坚新突破三年行动方案
该项目不涉及
/
附件3 辽宁省柴油货车污染治理攻坚新突破三年行动方案
该项目不涉及
/
由上表可知，该项目符合《辽宁省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》的通知（辽环发【2023】30号）的相关要求。
（3）与《辽宁省噪声污染防治行动方案（2023-2025年）》相关要求符合性分析

该项目与《辽宁省噪声污染防治行动方案（2023-2025年）》的相符合性分析详见表1-5。
表1-5    与《辽宁省噪声污染防治行动方案（2023-2025年）》相关要求相符性分析一览表

文件要求

项目情况

符合情况

（三）深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管 

/

/

严格工业噪声管理 

（11）树立工业噪声治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业和省管企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。

该项目优先选用低噪声设备，对噪声设备进行减振处理，并设置在封闭构筑物中，建筑隔声。
符合
（四）强化建筑施工噪声污染防治，严格夜间施工管理
/

/

细化施工管理措施 

推广低噪声施工设备。根据国家发布的低噪声施工设备指导目录、房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录等有关规定，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。开展低噪声施工设备征集，推进省内符合条件的低噪声施工设备申报国家低噪声施工设备名单工作。 

（15）落实管控责任。按照国家修订的建设工6程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。鼓励噪声污染防治示范工地分类分级管理，探索从评优评先、资金补贴等方面，推动建筑施工企业加强噪声污染防治。

该项目施工采用性能优良、噪声较低的施工机械，同时设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。避免夜间施工。
符合

聚焦建筑施工管理重点 

（16）加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理；建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网。 

（17）严格夜间施工管理。推动各市及沈抚示范区完善噪声敏感建筑物集中区域夜间施工证明的申报、审核、时限以及施工管理等要求，严格规范夜间施工证明发放。夜间施工单位应依法进行公示公告。

符合

由上表可知，该项目符合《辽宁省噪声污染防治行动方案（2023-2025年）》相关要求。
（4）与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析

该项目与《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发<辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（辽委发〔2022〕8号，2022年5月16日）的相符性分析详见表1-6。

表1-6    与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析一览表

文件要求

项目情况

符合情况

（一）加快推动绿色低碳发展
/
/
5.加强生态环境分区管控。围绕构建"一圈一带两区" 区域发展格局,衔接国土空间规划分区和用途管制要求,推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展,推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实"三线一单"生态环境分区管控要求,优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分 析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。(省自然资源厅、省生态环境厅、省农业农村厅、省林草局等按职责分工负责)
该项目位于本溪高新技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，经查询，项目所在环境管控单元类别为：为重点管控单元，环境管控单元编码 ZH21050320002。
符合

（二）深入打好蓝天保卫战（详细内容略）
不涉及
/
4.加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山建设，开展绿色矿山建设三年行动(2022-2024年)。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测。（省公安厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省农业农村厅、省商务厅、省市场监管局、省气象局等按职责分工负责）
该项目施工期采取适时洒水、材料运输及堆放时设篷盖、车辆维护、施工场界设置屏障；运输车辆定期维护检修等措施来减少施工期产生的扬尘及噪声。运营期对厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘，并限制车速，限制汽车超载，运输车辆加盖篷布。
符合
（三）深入打好碧水保卫战（详细内容略）
不涉及
/
（四）深入打好净土保卫战（详细内容略）
不涉及
/
（五）维护生态环境安全（详细内容略）
不涉及
/
（六）提高生态环境治理现代化水平（详细内容略）
不涉及
/
由上表可知，该项目符合《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于印发<辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（辽委发〔2022〕8号，2022年5月16日）中的相关要求。
（5）与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

该项目与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发〔2022〕16号，2022年1月20日）的相符合性分析详见表1-7。

表1-7    与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析一览表

文件要求

项目情况

符合情况

第一章 发展基础和面临的形势（详细内容略）
不涉及
/
第二章 总体要求（详细内容略）
不涉及
/
第三章 坚持高质量引领，推动绿色低碳发展
第一节 完善绿色发展机制

建立生态环境分区管控机制强化“三线一单”生态环境分区管控的约束和政策引领，应用于相关专项规划编制、产业政策制定、城镇建设、资源开发、建设项目选址、执法监管等方面，健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制各市 “三线一单”实施方案印发实施依法依规推行规划环评清单式管理,实现重点产业园区规划环评全覆盖2022年底前，完成产业园区规划环评措施落实情况检查,加快推进园区环境基础设施建设2024年底前，逐步健全“三线一单”配套的规章制度和管理政策2025年底前，形成基本完善的区域生态环境空间管控体系。
该项目位于本溪高新技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，经查询，项目所在环境管控单元类别为：为重点管控单元，环境管控单元编码 ZH21050320002。
符合

第三节 加快绿色低碳转型升级

加快优化调整能源结构。优化能源供给，大力发展风电和太阳能发电，安全有序发展核电，推进红沿河、徐大堡和庄河等核电基地建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。2025年底前，在具备条件的城乡结合部等地区实施天然气入户工程.积极推动氢能产业发展，利用我省氢能技术、资源优势，积极争取国家支持辽宁建设北方重要氢能生产基地、氢燃料电池基地和氢能运力应用基地，支持大连市创建国家氢燃料电池汽车示范城市。稳妥适度发展火电，积极建设电力调峰设施。加快实施能源消费结构调整，完善能耗“双控”。继续实施煤炭总量控制，推进煤炭替代。推行清洁能源替代，对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代，持续推进清洁取暖。2025年底前，全省装机容量约9000万千瓦，非化石能源装机占比达到50%以上，风电光伏装机达到3700万千瓦以上，核电装机达到672万千瓦，单位地区生产总值能源消耗较，2020年降低15%。
该项目不涉及燃煤锅炉。
符合

第四章 积极应对气候变化，控制温室气体排放（详细内容略）
不涉及
/
第五章 深入打好蓝天保卫战，提升环境空气质量
第三节 持续推进重点污染源治理

强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家统一部署，推进热电联产企业供暖覆盖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合，实施燃煤锅炉超低排放改造。全面推进清洁能源采暖。各市和沈抚示范区结合具体情况分别实施电能替代、天然气替代、集中供热替代、新能源替代及型煤替代、棚户区改造。加强供热热源和配套管网建设，加快天然气产供销体系和储气设施建设，基本实现新增“煤改气”工程具备气源保障能力。阜新市开展清洁取暖城市试点建设。加快全省散煤治理，以城中村、城市周边等低矮面源和重污染地区为重点，通过加快拆迁改造、清洁供暖等方式推进散煤整治。2024年底前，完成大气重污染区域散煤治理任务。2025年底前，城镇清洁取暖率达到80%以上。

该项目不涉及燃煤锅炉。
符合

强化扬尘综合治理和秸秆禁烧管控。全面加强各类施工工地、道路、工业企业料场堆场、裸地、露天矿山和港口码头扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核落实建筑施工现场扬尘治理六个百分百要求，提升绿色施工水平推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段清扫保洁力度强化秸秆禁烧管控，建立秸秆焚烧监控体系，2022年底前，建立卫星遥感监测火点信息1小时推送机制。

该项目施工期采取适时洒水、材料运输及堆放时设篷盖、清洁车辆、车辆维护、施工场界设置屏障；运输车辆定期维护检修等措施来减少施工期运输材料时产生的扬尘。
符合
加强其它涉气污染物治理。推进养殖业、种植业大气氨减排，2024年底前，探索建立大气氨规范化排放清单，摸清重点排放源。推进工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉等多种非常规污染物脱除。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固体废物，对污染物排放不符合要求的生物质锅炉进行整改或淘汰。2024年底前，试点开展燃煤、有色金属、水泥、废物焚烧、钢铁、石油天然气工业、汞矿开采等重点领域大气汞排放清单编制。

该项目不涉及生物质锅炉。
符合
强化噪声污染整治。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为。鼓励创建安静小区，噪声敏感建筑物集中区域逐步配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。实施城市建筑施工环保公告制度，对建筑施工进行实时监督。畅通噪声污染投诉渠道，探索建立多部门噪声污染投诉信息共享机制。
该项目施工采用性能优良、噪声较低的施工机械，同时设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。避免夜间施工。
符合

第六章 深入打好碧水保卫战，巩固提升水生态环境质量（详细内容略）
不涉及
/

第七章 强化陆海统筹，推进美丽海洋建设（详细内容略）
不涉及
/
第八章 深入打好净土保卫战，提升土壤和农村环境质量（详细内容略）
不涉及
/
第九章 加强生态监管，夯实生态安全基底（详细内容略）
不涉及
/

第十章 加强风险防控，保障环境安全
第二节 推动工业固体废物综合利用

提高一般工业固体废物综合利用水平。加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业资源综合利用产业规模化、集聚化发展。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏等固体废物综合利用。鼓励工业固体废物在提取有价组分、建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化应用。2025年底前，一般工业固体废物综合利用率达到50%。积极推进综合利用基地建设。深入推进抚顺、阜新、朝阳市大宗固体废弃物综合利用基地建设和鞍山、营口市工业资源综合利用基地建设。支持本溪、铁岭市申报国家大宗固体废弃物综合利用示范基地，鼓励相关企业申报大宗固体废弃物综合利用骨干企业。
该项目生活垃圾投放到厂内的1个封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理；废布袋由生产厂家更换时统一收集处置；生产设备产生的废衬板、废托辊统一收集后暂存在20m2一般固废暂存间内，定期外售给金属回收公司；废润滑油集中收集后采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，与废润滑油桶分区暂存于10m2危险废物贮存点内，交由有资质单位处理。
符合
由上表可知，该项目符合《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发〔2022〕16号，2022年1月20日）中的相关要求。
（5）与本溪市人民政府关于印发《本溪市空气质量持续改善行动实施方案》的通知相关要求符合性分析

该项目与本溪市人民政府关于印发《本溪市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（本政发〔2024〕5号）的相符合性分析详见表1-8。
表1-8    与本溪市人民政府关于印发《本溪市空气质量持续改善行动实施方案》的通知相关要求相符性分析一览表

名称
文件要求

项目情况

符合情况

本溪市人民政府关于印发《本溪市空气质量持续改善行动实施方案》的通知
三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
/

/

（五）积极开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
该项目不涉及燃煤锅炉。
符合

五、强化扬尘污染防治和精细化管理
/
/

加强工地和道路扬尘污染治理。持续强化房屋市政工程施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例完成上级考核要求。本溪市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城达到70%左右。
该项目施工期严格按照《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）、《辽宁省大气污染防治条例》（2022.04.21施行）及《辽宁省建筑施工现场文明施工管理规定》要求进行施工，施工期扬尘满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中城镇建成区的浓度限值。
该项目原料库为封闭式结构，成品料堆设置在封闭式厂房内，定时对原料库进行洒水降尘，成品料堆上方设置喷淋装置（2套）。
符合
由上表可知，该项目符合本溪市人民政府关于印发《本溪市空气质量持续改善行动实施方案》的通知（本政发〔2024〕5号）相关要求。

（6）与《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会 2024年9月26日）相关要求符合性分析

该项目与《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会 2024年9月26日）的相符性分析详见表1-9。

表1-9    与《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会 2024年9月26日）相关要求相符性分析一览表

文件相关要求

项目情况

符合情况

第三章 工业固体废物
第二十二条 产生工业固体废物的单位对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物，应当按照国家相关规定进行安全分类存放或者无害化处置。
该项目除尘器收尘灰作为产品进行外售，生产设备产生的废衬板、废托辊统一收集后暂存在20m2一般固废暂存间内，定期外售给金属回收公司；该项目建设的20m2一般固废暂存间严格按照相关要求建设。
符合
由上表可知，该项目符合《辽宁省固体废物污染环境防治条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会 2024年9月26日）中的相关要求。



二、建设项目工程分析


	名称
	单位
	年用量
	备注

	
	一、主要原辅材料

	1

	干抛尾料
	t/a
	2200027.124
	原料来源于本钢歪头山铁矿高压辊磨车间。

	2
	衬板

	t/a
	3
	由生产厂家定期更换。

	3
	托辊

	t/a
	2
	由生产厂家定期更换。


	4
	布袋
	t/a
	0.02
	100条/a，由生产厂家定期更换。


	二、能源消耗

	5
	新鲜水
	m3/a
	3192
	由当地供水管网供应

	6
	电
	万kWh/a
	460
	由当地供电电网引入


	7
	润滑油
	t/a

	0.1
	设备润滑使用，外购，现用现买，厂内不储存



	4．主要生产设备

该项目主要设备见表2-6。
表2-6    主要生产设备情况表

序号

设备名称

型号

台小时最大处理量
年运行时间

数量

位置
1

计量秤
D1000-2.5m

300t/h

7920h
1台
筛分选粉楼
2

提升机
NE150-37m
300t/h
1台
3
除杂机
SGGX-150
300t/h
1台
4
高频筛
2824VM
300t/h
1台
5
选粉机
AC24
300t/h
1台
6

布袋除尘器
风量：120000m3/h
/

1台

7
原料仓斗
/
300t/h
1台
地下受矿仓
8
布袋除尘器

风量：10000m3/h
/
1台
9
料位计
/
/
3台
成品仓
10
提升机
NE100-25m
300t/h
1台
11
提升机
NE50-27m
300t/h
1台
12
螺旋输送机
LS-6m
300t/h
1台
13
喷淋装置
/

/
2台
14
仓顶布袋除尘器

风量：3500m3/h
/
3台
15
封闭式皮带输送机
/
/
5条
5．公用工程

（1）给水
该项目用水主要为喷淋降尘装置、洒水降尘用水、员工生活用水，新鲜水由园区供水管网提供，总用水量为3192m3/a。
（2）排水

该项目喷淋降尘装置、洒水降尘用水全部蒸发损耗，排水主要为员工生活污水，主要污染物pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷，排放量为2.04m3/d，即673m3/a，生活污水排入厂内现有1座2m3化粪池，处理后排入污水管网，最终进入辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂集中处置。
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图2-1   该项目水平衡图    单位：m3/a

（3）供电

该项目供电由园区供电电网引入，年耗电量为460万千瓦时。

（4）供暖

该项目供暖采用电取暖。
6．劳动定员及工作制度

该项目劳动定员34人，年工作330天，每天3班制，每班8小时。
7．平面布置情况

该项目位于辽宁省本溪高新区技术产业开发区内，租用本溪钢联矿产品有限公司名下的1处闲置场地及1栋闲置厂房，门卫位于厂区北侧，生产区位于厂区南侧，原料库位于生产区北侧，成品库位于生产区东侧及北侧，成品仓位于生产区南侧。项目各功能分区布置比较紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节省了能耗，方便了生产管理，项目平面布置较为合理。项目总平面布置图见附图5。


	

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

施工期施工内容为新建1座地下受矿仓、1座筛分选粉楼、1座原料库、3座成品仓、1座危险废物贮存点、1间一般固废暂存间、1座门卫室、1座配电室、1座防尘室以及配套安装生产设备及环保设施和分区防渗处理，项目施工期工艺流程及主要产污节点见图2-1。
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2、运营期

项目运营期生产工艺及产污环节简述如下：

1）原料堆存及装卸

项目生产原料为0-5mm干抛尾料，外购原料由密闭运输车运输至厂区指定原料库内堆存，堆存完成后，通过铲车将原料投入厂区地下原料受矿仓，完成生产原料的集中储存与上料准备。原料库为封闭式，并采用硬化地面，定期洒水。
2）定量计量给料
地下原料受矿仓底部配套设置皮带秤计量设备，原料经料仓自重落料至皮带秤输送设备。生产过程中通过皮带秤精准控制给料速度、实时计量物料输送量，实现生产物料的定量、稳定输送，保障后续分选、筛分工序负荷均匀、生产工况稳定。
3）除杂分选

干抛尾料中含有一定量铁磁性矿物、铁质杂质及伴生金属碎屑，若直接用于制砂，不仅会影响成品砂石的品相与使用性能，还会加剧后续筛分等生产设备的磨损。因此需增设除杂工序，在脱除原料中铁质杂物、提升机制砂品质、降低设备损耗、保障生产线稳定运行的同时，实现铁磁性物料的资源化回收利用，避免资源浪费，回收的铁粉可作为副产品外售，实现经济效益与环境效益的统一。经皮带秤定量输出的原料，由斗式提升机垂直输送提升至筛分选粉楼除杂机设备内部，通过磁选分选原理，对原料进行杂质分选处理，有效分离原料中的含磁性物料与普通尾料。分选完成后，含磁性物料通过专用输送皮带密闭输送至铁粉仓内单独储存，其余普通尾料进入后端筛分工序。

4）高频筛分级
除杂后的纯净尾料送入2824VM型双层高频筛进行分级筛分作业，设备配置两层不同规格筛网，上层筛孔尺寸4.75mm、下层筛孔尺寸3mm，通过高频振动实现物料精准分级，分级产物分为三类：

1. 粒径≥4.75mm的筛上物料，筛分完成后落地密闭堆存；

2. 粒径3~4.75mm的中层物料，筛分完成后落地密闭堆存；

3. 粒径0~3mm的筛下物料，直接输送至后端AC24选粉机设备进行深加工处理。

5）选粉配料

0~3mm筛下物料进入AC24选粉机后，通过设备配套三通分料器翻板装置调节物料分流比例，精准完成物料配料调配，调配完成后的合格物料，经皮带输送机转运、斗式提升机二次提升后，密闭输送至成品仓内密闭暂存。
6）粉尘收集处置

项目磁选、筛分、选粉工序为产尘核心环节，为有效管控工艺粉尘、降低无组织排放，生产过程中产生的工艺粉尘通过负压集气方式统一收集至配套的布袋除尘器处理，该除尘设施兼具生产废气粉尘治理与成品物料收集双重功能，在对磁选、筛分、选粉工序粉尘进行收集治理的同时，可同步收集粒径0–200目的粉状物料。根据企业提供的生产资料及产品方案，经布袋除尘器捕集得到的0–200目除尘灰成分稳定、粒径达标，可直接作为成品200目石粉对外销售。除尘系统收集的0~200目石粉，经螺旋输送机、斗式提升机密闭输送至200目石粉仓储存。项目成品不进行大量储存，生产后当日即可对下销售。
7）成品外运

项目加工成型的各类成品物料采用分规格、分方式密闭外运模式，全程无露天转运，有效控制成品装卸、运输过程粉尘污染：

1. 大粒径成品：≥4.75mm规格成品料、3~4.75mm规格成品料，采用封闭式运输车进场装车、整体密闭外运；

2. 精细粉料成品：0~3mm成品粉、200目石粉及杂质铁粉，通过成品仓底部密闭下料口，由粉状物料专用密闭运输车直接对接接料、全程密闭外运出厂。
该项目主要生产工艺流程及产污节点如图2-3。
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图2-3    生产工艺流程及产污节点图
主要污染工序：

1．施工期污染工序

（1）大气污染

①扬尘

施工期建筑材料的堆存、使用过程会产生一定的粉尘；运输建筑材料、设备的车辆行驶也会产生扬尘。
②汽车尾气
施工机械、运输车辆将产生汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、THC等。
（2）废水污染

施工废水主要为施工人员少量的生活污水，排放的污染物主要为COD和SS。

（3）噪声污染

该项目施工期噪声污染源主要为施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声、环保设施搬运入厂及设备安装过程中产生的噪声以及车辆运输产生的噪声，噪声源的强度在80-95dB(A)之间。
（4）固体废物污染

施工期间产生的固体废物包括建筑垃圾及生活垃圾。
2．运营期污染工序

（1）大气污染

该项目运营期大气污染物主要为原料堆存及装卸G1、原料给料G2、磁选、筛分、选粉G3、皮带输送G4、成品堆存及装卸G5、成品仓呼吸G6产生的粉尘，汽车运输物料G7产生的二次扬尘，主要污染因子为颗粒物。
（2）废水污染

该项目洒水降尘用水全部蒸发损耗，无生产废水产生，污水主要为员工生活污水，生活污水主要污染物为pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷。
（3）噪声污染

该项目噪声源主要为除杂机、高频筛、选粉机、风机等设备运行时产生的噪声，其单机噪声值在75～95dB(A)之间。

（4）固体废物污染
该项目产生的固体废物主要为布袋除尘器更换下来的废布袋S1、生产设备产生的废衬板、废托辊S2、设备润滑产生的废润滑油S3、废润滑油桶S4以及员工产生的生活垃圾S5。
运营期主要污染源及治理措施见下表。
表2-7    运营期污染源及治理措施情况表
污染因素
产污节点
产污环节
主要污染因子
拟采取的治理措施

收集方式
处理方式
排放

去向
废气

G1
原料装卸、堆放
颗粒物

/
库房全封闭，定时洒水抑尘。
无组织

排放
G2
原料给料工序
颗粒物
集尘罩
布袋除尘器(TA001)
15m高

排气筒(DA001)
G3
磁选、筛分、选粉工序
颗粒物

负压收集
布袋除尘器(TA002)
15m高

排气筒(DA002)
G4
皮带输送工序
颗粒物
/

物料输送采用封闭式皮带输送机，即皮带输送机设有侧挡板、上隔板。
无组织

排放
G5
成品堆存及装卸
颗粒物
/
成品料堆设置在封闭式厂房内，成品料堆上方设置喷淋装置。
无组织

排放
G6
成品仓呼吸
颗粒物
/
立式成品仓（3座）产生的呼吸粉尘经各仓顶自带布袋除尘器（TA003~TA004）处理后排放至封闭厂房内。
无组织

排放

G7
运输车辆产生的二次扬尘
颗粒物

/
对厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘，并限制车速；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布。
无组织

排放
废水

W1
职工
生活

污水
pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、总磷
生活污水排入厂内现有1座2m3化粪池，处理后排入污水管网，最终进入辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂集中处置。
固废

S1
一般工业固体废物
布袋除尘器
废布袋
由生产厂家更换时统一回收处置。
S2
生产设备
废衬板、废托辊
统一收集后暂存在20m2一般固废暂存间内，外售给金属回收公司。
S3
危险

废物
设备润滑

废润滑油
废润滑油收集后贮存于专用容器中与废润滑油桶分区暂存在厂区的危险废物贮存点（建筑面积10m2），定期交由有资质单位统一处理。
S4
废润滑油桶
S5
职工
生活垃圾
投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。
噪声

N
生产设备

Leq

基础减振、建筑隔声
3．项目物料平衡分析
该项目生产为一般物理过程，不涉及化学反应。具体物料平衡见下表。

表2-8    项目物料平衡表    单位：t/a

输入

输出

物料名称

输入量

物料名称

输出量

干抛尾料
2200027.124
产品
铁粉
220000
200目石粉
220000
0-3mm机制砂
330000
3-4.75mm机制砂
1320000
＞4.75mm机制砂
110000
有组织、无组织粉尘排放量

27.124
合计

2200027.124
合计

2200027.124


	与项目有关的原有环境污染问题
	该项目建设性质为新建，租用本溪钢联矿产品有限公司名下的1处闲置场地及1栋闲置厂房，经调查，上述的1处闲置场地及1栋闲置厂房原为本钢螺旋钢管厂，该厂已停产多年，场地一直闲置至今，厂房内设备已全部拆除，在租赁给本溪本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司之前，也未租赁给其他公司生产使用过，厂房及场地内部保持空置，故无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1．区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状
①项目所在区域达标判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”，本次评价优先采用《2024年辽宁省本溪市生态环境质量报告书》中2024年本溪市环境空气质量的相关数据进行评价。

评价基准年选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年；该项目选择的环境空气质量城市监控点为本溪市，评价基准年为2024年。

根据《2024年辽宁省本溪市生态环境质量报告书》中第二篇 生态环境 第三章 环境空气质量结论：“2024年，本溪市城市环境空气质量优良天数比例为92.3%，重度及以上污染天数比例为0.5%。六项污染物全部符合国家二级年标准”，可以看出该项目所在区域为达标区。
②补充监测
根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”。

为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评引用《沈阳中科新型肥料有限公司人工栽培基质生物肥料产业化项目环境影响报告表》中项目所在地的环境空气质量现状监测数据，该监测点位于项目东南侧约440m处，监测时间为2025年08月12日~08月14日，连续监测3天，符合《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）中引用要求，监测因子包括TSP，监测内容为TSP日平均浓度值。监测点位图见附图8，监测点位基本信息见表3-1，监测因子分析方法见表3-2，监测结果及评价结果见表3-3~表3-5。
表3-1    环境空气质量现状补充监测点位基本信息

监测点名称

监测点坐标/m

监测因子

监测时段

X

Y

沈阳中科新型肥料有限公司人工栽培基质生物肥料产业化项目所在地
559144
4591569
TSP
2025.08.12-08.14
表3-2    环境空气监测因子分析方法

项目

分析方法

使用仪器

检出限

TSP（μg/m3）
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

 HJ 1263-2022
FB1055型电子天平
7
表3-3    环境空气采样现场气象条件

日期

频次

气温（℃）

气压（kPa）

风速（m/s）

风向

天气状况

08月12日
第一次

20.7

99.87

2.3

南

多云
第二次

24.6

99.88

2.2

南
多云

第三次
30.2

99.91

2.1

南
多云

第四次

22.1

99.89

2.4

南

多云
08月13日
第一次
21.6

99.89

2.3

西南
多云

第二次
25.4

99.92

2.2

西南
多云

第三次
30.3

99.91

2.1

西南
多云

第四次
24.8

99.93

2.2

西南
多云

08月14日
第一次
22.2

99.92

2.2

西南
多云

第二次
25.3

99.87

2.1

西南
多云

第三次
32.4

99.91

2.0

西南
多云

第四次
26.7

99.89

2.1

西南
多云

表3-4    环境质量现状监测结果表    单位：μg/m3 

日期
频次
TSP（μg/m3）
08月12日
日均值

90

08月13日
日均值
87

08月14日
日均值
82

表3-5    环境质量现状监测评价结果表
监测

点位

监测点坐标
污染物

平均时间

评价标准/（μg/m3）

监测浓度范围/（μg/m3）
最大浓度占标率/%

超标率/%

达标

情况

X

Y

沈阳中科新型肥料有限公司人工栽培基质生物肥料产业化项目所在地
559144
4591569
TSP
24h
300
82-90
30
0
达标
由表3-5可以看出，建设项目所在地的环境空气中常规监测因子TSP 24小时平均值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（生态环境部，2026年03月01日）中过渡阶段浓度限值的二级标准（TSP＜300μg/m3）。

综上所述，表明该项目所在区域环境空气质量状况良好。
（2）声环境质量现状

根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）要求，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”该项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。
（3）地表水质量现状
该项目最近地表水体为项目厂区西侧25m处的北沙河，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）“6.6.3.2 应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。”本次评价优先采用《2024年辽宁省本溪市生态环境质量报告书》中北沙河地表水环境质量的相关数据进行评价。

2024年，本溪市6条主要河流水质整体稳定，太子河干流、南太子河水质优，细河、北沙河水质良好；浑江和草河水质优。

与上年相比，北沙河水质类别保持不变；高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量和总磷年均浓度上升幅度分别为6.9%、11.8%、9.1%、26.7%和25.0%；氟化物年均浓度下降幅度为4.6%；其他监测指标年均值无明显变化。环境现状监测结果见表3-6。

表3-6    地表水水质监测结果表    单位：mg/L

检测项目

标准

监测结果

标准指数

最大超标倍数

高锰酸钾指数
≤6
3.1
0.52
0

化学需氧量

≤20
15.2
0.76
0

五日生化需氧量

≤4
1.9
0.48
0

氨氮

≤1.0
0.36
0.36
0

氟化物

≤1.0
0.33
0.33
0

总磷

≤0.2
0.14
0.7
0

从《2024年辽宁省本溪市生态环境质量报告书》第二篇 第六章  地表水环境质量明确给出“2024年，北沙河水质为良，各监测指标年均浓度均符合国家地表水Ⅲ类标准。”
（4）土壤环境质量现状
根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情況开展现状调查以留作背景值。”

该项目位于辽宁省本溪高新区技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，正常工况下，项目厂区内全面实施硬底化，不涉及土壤、地下水环境污染途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
（5）生态环境

该项目位于辽宁省本溪高新区技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，该地块内无基本农田、野生保护动植物、森林公园、生态旅游区等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。



	区域环境质量现状
	2．环境质量标准

（1）环境空气质量标准
项目建设地区TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO浓度值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（生态环境部，2026年03月01日）中过渡阶段浓度限值的二级标准，详见表3-7。

表3-7    环境空气质量标准

污染物名称

污染物浓度限值

标准来源

单位

年平均

24小时平均

1小时平均

TSP
200
300
/
《环境空气质量标准》GB3095-2026(过渡阶段浓度限值二级)
μg/m3
PM2.5
30
60
/
PM10
60
120
/
SO2
60
150
500
NO2
40
80
200
CO
/
4
10
mg/m3
污染物名称

日平均

日最大8小时平均

1小时平均

标准来源
单位

O3
/
160
200
《环境空气质量标准》GB3095-2026(过渡阶段浓度限值二级)
μg/m3
（2）声环境质量标准

根据《本溪市声环境功能区划调整方案》（本溪市生态环境局，2022年11月）中的本溪市溪湖区声环境功能区划图，该项目所在区域声环境功能区属于（GB3096-2008）规定的3类声环境功能区（见附图5），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境标准限值，见表3-8。

表3-8    《声环境质量标准》（GB3096-2008）    单位：dB（A）

类别

时段

昼间

夜间

3类
65
55
（3）地表水环境质量标准
该项目最近地表水体为项目厂界西侧25m处的北沙河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，详见表3-9。

表3-9    《地表水质量标准》（GB/3838-2002）  单位：mg/L，pH无量纲

序号

污染物

标准值

序号
污染物
标准值
1

pH
6-9
13

硒

≤0.01
2

COD
≤20
14

砷

≤0.05
3

BOD5
≤4
15

汞

≤0.0001
4

NH3-N
≤1.0
16

镉

≤0.005
5

石油类
≤0.05
17

六价铬

≤0.05
6

粪大肠杆菌群（个/L）
≤10000
18

铅

≤0.05
7

溶解氧

≥5
19

氰化物

≤0.2
8

高锰酸盐指数

≤6
20

挥发酚

≤0.005
9

总磷

≤0.2
21

阴离子表面活性剂

≤0.2
10

总氮

≤1.0
22

锌

≤1.0
11

铜

≤1.0
23

硫化物

≤0.2
12

氟化物

≤1.0


	环境保护目标
	大气环境保护目标

该项目位于辽宁省本溪高新区技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，所在地评价区域内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等人文景点，所在地评价区域内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等人文景点。厂界外500m范围内不涉及环境空气保护目标。
2、地下水环境保护目标

该项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源。项目用地范围及附近不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。
3、声环境保护目标

该项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。
4、生态环境保护目标

该项目位于辽宁省本溪高新区技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，无产业园区外新增用地，无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1．废气排放标准

（1）施工期

该项目施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）表1中城镇建成区的浓度限值，具体标准值见表3-10。

表3-10    《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）
监测项目

区域

浓度限值（连续5min平均浓度）（mg/m3）
颗粒物（TSP）
城镇建成区
0.8
（2）运营期

该项目产品生产以及储运产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。

对照GB16297-1996中“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”经现场勘查，周围200m半径范围内最高建筑物高9米（项目西侧10m处其他企业的厂房），故排气筒高度执行表2中标准要求，取15m。具体标准值及排气筒要求见表3-11。

表3-11    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值

排气筒高度(m)

二级

周界外浓度最高点（mg/m3）

颗粒物

120

15

3.5

1.0

2.废水排放标准

该项目生活污水排放的SS、COD、BOD5、氨氮、总磷执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准，PH值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准，见表3-12。
表3-12    废水排放标准    单位：mg/L

序号

污染物名称

浓度标准值（mg/L）
执行标准

1

CODcr
300

《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2中标准

2
SS
300

3
氨氮
30

4
BOD5
250
5
磷酸盐（以P计）
5.0
6
pH
6-9（无量纲）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准
3．噪声排放标准

（1）施工期
该项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)，标准值见表3-13。
表3-13    建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）
类别

昼间

夜间

标准值

70

55

运营期

该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；见表3-14。
表3-14  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

3类

65
55
4．固体废物

一般工业固体废物分类按照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《本溪市生活垃圾分类管理条例》（2022.12.01发布）。

危险废物分类按照国家发展改革委、生态环境部、公安部、交通运输部、卫生健康委员会发布的《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，自2025年1月1日起施行）；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（自2017年10月1日起施）中的相关要求。

	总量控制指标
	根据生态环境部关于印发《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》，《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号），污染物排放总量控制因子为：化学需氧量、总磷、氮氧化物、挥发性有机物。
废气

该项目运营期大气污染物主要为生产过程中产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。无挥发性有机物和氮氧化物产生。

废水

该项目喷淋降尘装置、洒水降尘用水全部蒸发损耗，排水主要为员工生活污水，排放量为2.04m3/d，即673m3/a，生活污水排入厂内现有1座2m3化粪池，处理后排入污水管网，最终进入辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂集中处置。
根据辽环发[2015]17号文件，向集中式污水处理设施排污的建设项目，其总量指标按《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）规定的集中式污水处理设施排放标准予以核定，同时核定项目排污口最大允许排放量。因此项目排污口最大允许排放浓度按《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中核定，即排放标准为COD：300mg/L；总磷：5.0mg/L；则自身排污口最大允许排放量为化学需氧量：0.2019t/a；总磷：0.0034t/a。

该项目总量控制指标以污水处理厂出水进行核定，即排放标准为COD：50mg/L；总磷：0.5mg/L。则总量指标为化学需氧量：0.03365t/a；总磷：0.00034t/a。

综上所述，建议项目总量控制指标为：

化学需氧量：0.03365t/a；总磷：0.00034t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	施工期环境影响简要分析：

该项目施工期施工内容为新建1座地下受矿仓、1座筛分选粉楼、1座原料库、3座成品仓、1座危险废物贮存点、1间一般固废暂存间、1座门卫室、1座配电室、1座防尘室以及配套安装生产设备及环保设施和分区防渗处理，筛分选粉楼为钢结构，故无需大量的混凝土浇筑工程，因此该项目施工工程中会产生少量废气、噪声、废水以及固体废物等，该项目施工期为3个月，该项目施工期施工人数为30人，为附近居民，未提供食宿，未在施工现场设置施工营地。
1．环境空气影响分析

为尽可能减轻施工扬尘产生的污染，降低其对施工区局部环境的影响，根据大气污染物产生源，产污种类和排放状况，采取治理和管理相结合的污染控制措施与对策。可采取以下措施：

（1）施工扬尘：
该项目施工期按照《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）、《辽宁省大气污染防治条例》（2022.04.21施行）及《辽宁省建筑施工现场文明施工管理规定》要求进行施工，措施如下：

①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡；其高度不得低于2.5米；

②施工工地地面、车型道路应进行硬化等降尘处理；
③建筑垃圾等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

④运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

⑤闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装；

⑥在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。

⑦施工工地出入口应当公示施工扬尘防治措施、负责人、投诉举报电话等信息；

⑧施工过程中施工工地必须做到“六个百分之百”，即：工地周边百分之百围挡、各类物料堆放百分之百覆盖、土石方作业等百分之百湿法作业、出入车辆百分之百清洗、施工现场主要场区及道路百分之百硬化、渣土车辆百分之百密闭运输；

⑨施工单位对扬尘污染防治工作负主体责任，做好“六个百分之百”，对工地出口两侧各100米路面实行“三包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、车辆不带泥。
根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部公告2013年第59号，2013年9月13日）“五、防治扬尘污染”，要求如下：

（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。

（二十四）实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。

采取上述措施后，可将TSP污染距离缩小到10m范围内。建设施工结束后，扬尘影响将随之消失，采取上述防护措施后不会对周围大气环境造成明显影响。

（2）施工机械、运输车辆废气

为尽可能减少施工机械、运输车辆废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施：

①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。

②尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。

（3）运输车辆扬尘

该项目可以控制的运输道路为施工进场道路，评价要求建设单位施工时要对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，以减轻该路段的运输二次扬尘影响。

对于厂区外的运输道路，建设单位应严格控制汽车运输扬尘，主要是控制沿途超载抛洒及道路车辆行驶引起的二次扬尘，对物料运输提出如下要求：限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，环评建议尽量采用箱车运输，防止砂石料撒落；

2．水环境影响分析

结合该项目的实际，该项目施工过程中产生的废水主要来自于施工人员的生活污水。施工期由施工人员产生的生活污水排入厂内现有1座2m3化粪池，处理后排入污水管网，最终进入辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂集中处置，施工人员产生的生活污水不会对当地的环境造成影响。
3．声环境影响分析

该项目施工期噪声污染源主要为施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声、环保设备搬运入厂及设备安装过程产生的噪声以及车辆运输产生的噪声，噪声源的强度在80-95dB(A)之间。为进一步降低施工期噪声对周围环境的影响，环评要求施工单位应严格按照《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)的要求进行施工，并采取以下措施：

①合理安排施工作业时间，避免夜间施工，以免施工噪声影响居民休息。由于工序要求或其他特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业，必须公告附近居民。
②尽量采用低噪音的施工设备；

③施工人员在高噪音环境下，每人每天工作时间不超过6h，并配备必要的防护用品；

④对电锯、电刨等高噪音设备，应合理布局，限制其锯片尺寸大小，并采取必要的临时性减振、降噪措施，加设隔声罩、隔声墙等；或远离居民区，异地加工。

⑤在场地内，施工设备应设置在远离居民处，进一步降低对居民的影响。

施工场地建有围墙，对噪声可起到一定程度的阻隔作用，并且由于施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。采取上述措施后，对项目附近的环境影响较小，可以满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)要求。
4．固体废物影响分析

施工期间主要的固体废物污染为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。主要采取如下措施处理：

可资源化利用的建筑垃圾应予以回收利用或出售；在各施工区适当部位设置垃圾桶，不能利用或出售的建筑垃圾、生活垃圾委托当地乡镇环境卫生管理部门及时清运到城镇生活垃圾卫生填埋场进行处置。

施工期影响为临时影响，且该项目施工期较短，因此该项目施工期对周围环境影响不大，后期随着施工期的结束，施工期对周围环境的影响也随之消失。

	运营期环境影响和保护措施
	1．环境空气影响分析
该项目属于C3039 其他建筑材料制造，经查《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），其中未明确规定该项目涉及工艺的产排污系数，因此，该项目采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数》等产污系数进行产排污核算。
（1）产排污环节及污染源强计算
根据工程分析，该项目废气主要包括主要为原料堆存及装卸G1、原料给料G2、磁选、筛分、选粉G3、皮带输送G4、成品堆存及装卸G5、成品仓呼吸G6产生的粉尘，汽车运输物料G7产生的二次扬尘，主要污染因子为颗粒物。该项目废气产污节点分析如下：
1）有组织废气
①原料给料粉尘G2
该项目地下受矿仓位于封闭式原料库内，原料下料受矿仓时产生的粉尘经1台集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。
该项目块状原料投料粉尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境出版社，1989 年）》“第十八章粒料加工厂-表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子-卸料-碎石”粉尘产生系数为0.02kg/t-卸料。经计算，投料粉尘产生量为44t/a。布袋除尘器（TA001）配备1台风机，风机风量为10000m3/h。

根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）半密闭罩捕集效率不低于95%，该项目按95%计，袋式除尘去除效率按99%计，给料作业工作330d，每天16h。

为确保产品质量稳定，生产时无法采用洒水抑尘措施。生产过程中未被有效捕集的粉尘，在厂房内通过自然沉降实现无组织排放管控，由于粉尘粒径较大，质量较重，大部分因重力作用散落在厂房内，根据经验数据，粉尘重力沉降控制效率约为70%，项目生产过程颗粒物产排情况见表4-1。
表4-1    原料给料颗粒物产排污情况一览表

编号

污染物
风量m3/h
运行时间

收集后产生情况

去除率%
排污情况

排放

形式
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

年产生量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

年排放量t/a

G2
颗粒物
10000
5280h
792
7.92
41.8
99
7.92
0.079
0.418
DA001
/
/
0.42 
2.2
70
/
0.13
0.66
无组织
综上所述，该项目原料给料过程有组织粉尘排放量为0.418t/a，排放速率为0.078kg/h，排放浓度为7.92mg/m3；未能捕集的粉尘以无组织形式排放，无组织排放量为0.66t/a，排放速率为0.13kg/h。根据上表可知排放的粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中最高允许排放浓度要求（最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：3.5kg/h，周界外浓度最高点：1.0mg/m3），实现达标排放。
②磁选、筛分、选粉粉尘G3
该项目新建1座筛分选粉楼，为全密闭式，内部设有1台除杂机、1台高频筛、1台选粉机，磁选、筛分、选粉产生的粉尘经1套负压收集装置收集至布袋除尘器（TA002）处理后由1根15m高排气筒（DA002）高空排放。

该项目磁选、筛分、选粉工序颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数》（公告2021年第24号，2021.06.09）“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3039其他建筑材料制造行业系数表”，砂石骨料产品采用破碎、筛分工艺的产污系数为1.89千克/吨-产品，该项目仅涉及筛分工艺，则磁选、筛分、选粉的产污系数按0.945千克/吨-产品计，经计算，磁选、筛分、选粉粉尘产生量为2079t/a。布袋除尘器（TA002）配备1台风机，风机风量为120000m3/h。
袋式除尘去除效率按99%计，磁选、筛分、选粉作业工作330d，每天24h。

为确保产品质量稳定，生产时无法采用洒水抑尘措施。生产过程中未被有效捕集的粉尘，在厂房内通过自然沉降实现无组织排放管控，由于粉尘粒径较大，质量较重，大部分因重力作用散落在厂房内，根据经验数据，粉尘重力沉降控制效率约为70%，项目生产过程颗粒物产排情况见表4-2。
表4-2    磁选、筛分、选粉颗粒物产排污情况一览表

编号

污染物
风量m3/h
运行时间

收集后产生情况

去除率%
排污情况

排放

形式
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

年产生量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

年排放量t/a

G3
颗粒物
120000
7920h
2188
262.5
2079
99
21.88
2.625
20.79
DA002
综上所述，该项目磁选、筛分、选粉过程有组织粉尘排放量为20.79t/a，排放速率为2.625kg/h，排放浓度为21.88mg/m3；根据上表可知排放的粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中最高允许排放浓度要求（最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：3.5kg/h），实现达标排放。
2）无组织废气
①原料堆存及装卸粉尘G1、成品堆存及装卸G5
该项目原料装卸过程主要包括原料经汽车运输至原料库内的卸料过程，原料库内铲车装料过程；成品装卸过程主要包括成品3-4.75mm、D＞4.75mm机制砂落料过程及产品装运至运输车的装料过程。上述过程均在封闭式原料库、厂房内进行。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 附1工业源-附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》（生态环境部公告2021年第24号），工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车）；

D指单车平均运载量（单位：吨/车）；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录1，b指物料含水率概化系数，见《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录2；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录3（单位：千克/平方米）；

S指堆场占地面积（单位：平方米）。

该项目原料堆存在封闭式原料库内，成品3-4.75mm、D＞4.75mm机制砂分区堆存在封闭式成品库内，基本不会受到风蚀作用。该项目原料为本钢歪头山铁矿高压辊磨车间干抛尾料，系数选取参照块矿。具体系数选取详见下表。
表4-3    工业企业固体物料堆存颗粒物产生量计算参数选取情况一览表

参数
Nc
D
a
b
Ef
S
选取值
原料库

44000（装卸车次不考虑空车）

50
0.0015
0.0064
0
1000
成品料堆
28600（装卸车次不考虑空车）
50
0.0015
0.0064
0
1400
经过计算，原料库内原料堆存及装卸产生的粉尘量为515.625t/a，厂房内成品堆存及装卸产生的粉尘量为335.156t/a。
该项目原料库为封闭式结构，成品料堆设置在封闭式厂房内，定时对原料库进行洒水降尘，成品料堆上方设置喷淋装置（2套）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 附1工业源-附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，洒水控制效率为74%，围挡控制效率为60%；
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5，密闭式堆场控制效率为99%，考虑到原料、成品3-4.75mm、D＞4.75mm机制砂装卸时需要开门，则本次评价密闭式堆场控制效率取95%。
该项目原料、成品等堆放颗粒物排放量核算具体系数选取详见下表。
表4-4    工业企业固体物料堆存颗粒物排放量计算参数选取情况一览表

参数

P

Cm
Tm
Uc
选取值

原料库
515.625
89.6%：1-（1-74%）×（1-60%）
95%
2.68
成品料堆
335.156
89.6%：1-（1-74%）×（1-60%）
95%

1.74
经过计算，原料及成品堆存及装卸无组织排放的粉尘量为4.42t/a，即0.56kg/h，粉尘在原料库及厂房内自然扩散，落地灰为846.361t/a，落地灰均由清扫机定期清扫收集，作为产品200目石粉外售。
②皮带输送产生的粉尘G4
该项目设有5条封闭式皮带输送机，即皮带输送机设有侧挡板、上隔板。皮带输送机下料过程会产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）“第一章一般逸散尘排放源-表1-13物料运输和转运的排放因子-运输和转运”中粉尘产生系数为0.023kg/t-装卸料。经计算，皮带输送工序粉尘产生量为50.6t/a，即6.39kg/h。

封闭式皮带控制效率为99%，经计算，该项目皮带输送工序粉尘排放量为0.506t/a，即0.06kg/h；落地灰为50.094t/a，落地灰均由清扫机定期清扫收集，作为产品200目石粉外售。
③成品仓呼吸粉尘G6
该项目新建立式成品仓3座，分别为200目石粉仓、铁粉仓、0-3mm机制砂成品仓。每座成品仓仓顶呼吸孔均配套设置1台仓顶布袋除尘器，少量粉尘通过仓顶除尘器的排气口无组织排放，袋式除尘去除效率按99%计。无组织粉尘在封闭空间内自然沉降，重力沉降效率可达70%。
成品仓呼吸粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册》中混凝土制品制造行业物料输送储存过程的产污系数进行计算，系数为0.12千克/吨-产品。
项目成品仓周转物料量见表4-5，各成品仓呼吸颗粒物产生及排放情况见表4-6。
表4-5    成品仓年周转物料量一览表
设备
年周转物料量（t）
200目石粉仓
220000
铁粉仓
220000
0-3mm机制砂成品仓
330000
表4-6    成品仓呼吸产排污情况一览表
工序

料仓呼吸

粉料筒仓
200目石粉仓
铁粉仓
0-3mm机制砂成品仓
污染物
颗粒物

核算方法

产污系数法

产污系数

0.12kg/t产品
产生情况
产生速率kg/h
3.33
3.33
5.0
年产生量t/a
26.4
26.4
39.6
去除率%
99
去除情况
排放速率kg/h
0.03
0.03
0.05
排放量t/a
0.264
0.264
0.396
沉降率%
70

排污情况
排放速率kg/h
0.01
0.01
0.015
年排放量t/a
0.08
0.08
0.12
排放形式
无组织
无组织
无组织
综上所述，成品仓的粉尘无组织排放量为0.28t/a。
④运输扬尘G7
该项目原料及产品汽车运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与路面状况，路面湿度相关。选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式，汽车道路运输扬尘量按下列经验公式保守估算：

Qp=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72
Q’p=Qp×L×Q/M

式中：Qp—道路扬尘量，（kg/km·辆）；

Q’p—总扬尘量，（kg/a）；

V—车辆速度，取20km/h；

M—车辆载重，（满载50t/辆，空载10t/辆）；

P—路面灰尘覆盖率，取0.2kg/m2；

L—运距，（km）；

Q—运输量，t/a，约220万t/a。

该项目汽车运输过程中产生扬尘主要是运输原料及产品时所产生的。考虑到该项目运输道路为简易道路，道路表面粉尘量远大于城市道路，但汽车行驶速度小于城市道路行驶速度，该项目V按20km/h，P按0.2kg/m2，考虑附近路段，场区简易公路按0.2km计。经计算可知：满载运输起尘量为1.39kg/km·辆，空载运输起尘量为0.35kg/km·辆，则项目运输过程年产生道路扬尘量为19.14t/a，即2.42kg/h。
企业专门设置原料及成品运输的专用车队，车队共有50辆运输电车，包括封闭式运输车及粉状物料专业运输车，同时本次环评要求对厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘，并限制车速。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021.06.09）中“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册 附录 4：粉尘控制措施控制效率”可知，密闭运输控制效率为99%，洒水控制效率为74%，则运输车辆扬尘排放量为0.05t/a，即0.006kg/h。
（2）大气污染物排放量核算
根据上述分析，该项目大气污染物排放核算情况见表4-7~4-9。

表4-7    大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（μg/m3）
核算排放速率/（kg/h）
核算年排放量/（t/a）
1

DA001

颗粒物

7920
0.079
0.418
2

DA002
颗粒物
21880
2.625
20.79
有组织排放总计

颗粒物

21.208
表4-8    大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准

名称

浓度限值/（μg/m3）

1

—

原料堆存及装卸
颗粒物
库房全封闭，定时洒水抑尘。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
1000

2.68
2
—

成品堆存及装卸
颗粒物

成品料堆存在封闭式成品库内，上方设置喷淋降尘装置。
1.74
3
—

皮带输送工序
颗粒物
物料输送采用封闭式皮带输送机，即皮带输送机设有侧挡板、上隔板。
0.506
4
—

成品仓呼吸
颗粒物
成品仓（3座）产生的呼吸粉尘经各仓顶自带布袋除尘器（TA003~TA004）处理后排放至封闭厂房内。
0.28
5
—

运输车辆产生的二次扬尘
颗粒物
对厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘，并限制车速；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布。
0.05
6
—
原料给料工序集尘罩未捕集的粉尘
颗粒物
地下受矿仓位于封闭式原料库内，原料下料时集尘罩未能捕集的粉尘在原料库内自然扩散。

0.66
无组织排放总计

颗粒物

5.916
表4-9      大气污染物年排放量核算表

序号
污染物
年排放量/（t/a）
1
颗粒物
27.124
由上表可知，该项目采取以上措施后可最大限度地降低粉尘的排放量，厂区粉尘排放总量为27.124t/a。



	运营期环境影响和保护措施
	（3）大气污染物排放情况汇总及排放口设置情况
根据上述分析，该项目大气污染物排放情况见表4-10。
表4-10    项目大气污染物排放情况一览表
类别

产污

环节

污染物

风量

m3/h

产生情况

治理措施

排放情况

排放口
排放标准
收集

效率

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量t/a

治理工艺

处理

效率
是否为可行技术
排放风量m3/h
排放

浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a

有组织

原料给料工序G2
颗粒物
10000
95%
792
7.92
41.8
原料下料受矿仓时产生的粉尘经1台集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。
99%

是

10000

7.92
0.079
0.418
DA001
3.5kg/h

120mg/m3
磁选、筛分、选粉工序G3
颗粒物
120000
100%
2188
262.5
2079
磁选、筛分、选粉产生的粉尘经负压收集至布袋除尘器（TA002）处理后由1根15m高排气筒（DA002）高空排放。
99%
是
120000
21.88
2.625
20.79
DA002
3.5kg/h

120mg/m3
无组织

原料堆存及装卸G1
颗粒物
/

/

/

65.0
515.625
库房全封闭，定时洒水抑尘。
洒水控制效率为74%，围挡控制效率为60%，堆场类型控制效率为95%
是
/
/

0.34
2.68
厂区

1.0mg/m3
皮带输送工序G4
颗粒物
/

/

/

6.39
50.6
物料输送采用封闭式皮带输送机，即皮带输送机设有侧挡板、上隔板。
封闭式皮带控制效率为99%
是

/

/

0.06
0.506
成品堆存及装卸G5
颗粒物

/

/

/

42.32
335.156
成品料堆存在封闭式成品库内，上方设置喷淋降尘装置。
洒水控制效率为74%，围挡控制效率为60%，堆场类型控制效率为95%

是

/

/

0.22
1.74
成品仓呼吸G6
颗粒物
3500
100%
/
11.67
92.4
成品仓（3座）产生的呼吸粉尘经各仓顶自带布袋除尘器（TA003~TA004）处理后排放至封闭厂房内。
99%
是
3500
/
0.035
0.28
运输车辆产生的二次扬尘G7
颗粒物

/

/

/

2.42
19.14
对厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘，并限制车速；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布。
密闭运输控制效率为99%，洒水控制效率为74%
是

/

/

0.06
0.05
原料给料工序集尘罩未捕集的粉尘G2
颗粒物
/

/

/
0.42
2.2
地下受矿仓位于封闭式原料库内，原料下料时集尘罩未能捕集的粉尘在原料库内自然扩散。
粉尘重力沉降控制效率为70%
是

/

/
0.08
0.66
项目排放口设置情况见表4-11。
表4-11    项目废气排放口基本情况一览表

排放口

编号

名称
排放口类型

污染物

排气筒底部中心坐标/m

排气筒

高度/m

排气筒出口内径/m

烟气

流速(m/s)

烟气

温度/℃

执行标准
X

Y

DA001

1#排气筒
一般排放口

颗粒物
559061
4592198
15

0.5
14.15
25

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中标准要求（颗粒物浓度<120mg/m3，排放速率<3.5kg/h）。
DA002
2#排气筒
一般排放口
颗粒物
559071
4592190
15
1.5
18.87
25
（4）厂界无组织达标排放分析

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模式AERSCREEN，对项目产生的无组织废气对大气环境的影响进行预测。项目生产过程中无组织污染物源强及其排放参数见表4-12、参数截图见图4-1；主要污染源源强分析见表4-13，主要污染源估算模式的计算结果见4-14，最大落地浓度计算结果见图4-2、计算结果截图见图4-3。

表4-12    面源参数表

编号

名称

面源起点坐标

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

TSP

1

厂区

559006
4592182
105
128.76
90.63
0

2.0

7920
正常工况
0.75
表4-13    主要污染源源强分析一览表

排放方式

排放源

污染因子

最大落地浓度（ug/m3）

出现距离（m）

Pmax（%）

无组织

生产过程
颗粒物

136
250
15.11
根据上表可知，项目的颗粒物最大落地浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）（生态环境部，2026年03月01日）中过渡阶段浓度限值的二级标准要求。
表4-14    主要污染源估算模式的计算结果

排放源

污染因子

排放方式

距离(m)

下风向预测浓度(mg/m3)

占标率(%)
生产过程产生的粉尘
颗粒物
无组织
2（厂界东）

0.0769
8.54
15（厂界南）

0.091
10.01
2（厂界西）

0.0769
8.54
50（厂界北）

0.117
13.04
根据上表可知，项目厂界的颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（1.0mg/m3）要求，达标排放。

图4-1    AERSCREEN参数设置截图
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图4-2  AERSCREEN最大落地浓度计算结果截图
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图4-3  AERSCREEN计算结果截图

（5）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ918-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）及项目的污染特征、项目评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，对建设项目的环境监测计划见表4-15。
表4-15     项目废气监测项目及频率情况

要素
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准

废气

1#排气筒（DA001）
颗粒物
每年一次
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（<120mg/m3，<3.5kg/h）。
1#排气筒（DA002）

颗粒物

每年一次

参照点（1个）：排放源上风向2-50m范围内；监控点（3个）：周界外10m范围内的浓度最高点
颗粒物
每年一次
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物：无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的标准要求。
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	（6）非正常工况
非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放，发生频次一年一次。该项目重点关注废气污染物排放控制措施达不到应有效率与工艺设备运转异常两种可能发生的情况。项目废气处理措施主要为布袋除尘器。为最大程度评价事故排放时各污染物对环境影响，发生故障时，假设各污染防治措施净化效率为0，非正常工况持续时间以1h计，发生故障后及时通知生产部门停产检修，该废气非正常工况源强核算情况见表4-16。
表4-16    废气非正常工况排放量核算表
序号
污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（μg/m3）
非正常排放速率/（kg/h）
单次持续时间/h
年发生频次/次

应对措施

1

原料给料工序
废气处理设施故障，处理效率0%

颗粒物
792000
7.92
1
1

立即停止生产，关闭风机，及时更换布袋或修复损坏部件，及时疏散人群

2
磁选、筛分、选粉工序
废气处理设施故障，处理效率0%
颗粒物
2188000
262.5
1
1
3
成品仓呼吸
废气处理设施故障，处理效率0%
颗粒物
/
11.66
1
1
为尽量避免非正常工况的发生，企业应对在用设备每月进行一次资产性检查，并做出记录，在进行自检和日常维护时发现异常情况的，应当及时处理；并对设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做出记录；人员在作业中应当严格执行操作规程和有关的安全规章制度。
（7）污染防治措施可行性分析
①有组织废气
该项目属于C3039 其他建筑材料制造，经查《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“表33 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术”明确生产过程中对应排放口产生的废气颗粒物污染防治可行技术为湿法作业或袋式除尘等技术。
该项目原料下料受矿仓时产生的粉尘经1台集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）高空排放；磁选、筛分、选粉产生的粉尘经负压收集至布袋除尘器（TA002）处理后由1根15m高排气筒（DA002）高空排放。
综上，该项目生产线采取的污染防治措施为《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）要求的可行技术。

②无组织废气

该项目属于C3039 其他建筑材料制造，经查《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中表27其他制品类工业排污单位无组织排放控制要求，具体分析内容见下表。
表4-17    废气治理措施可行性分析表
主要生产单元
（HJ954-2018）中表27其他制品类工业排污单位无组织排放控制要求

可行性分析

是否为可行技术

原辅料制备
(1)物料料场应采用封闭、半封闭料场(仓、库、棚)，或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍:有包装袋的物料采取覆盖措施。
(2)粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。

该项目原料库为封闭式结构，成品料堆设置在封闭式厂房内；原料及成品运输均密闭运输。
是

生产系统
(1)原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌等工序，应采用封闭式作业，并配备除尘设施。

(2)制备与成型车间外不应有可见粉尘外逸。

该项目磁选、筛分、选粉产生的粉尘经负压收集至布袋除尘器（TA002）处理后由1根15m高排气筒（DA002）高空排放。
是

其他要求
区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。

该项目对厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘，并限制车速；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布。
是

综上，该项目无组织废气采取的污染防治措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）要求，为可行技术。
综上，该项目废气治理措施均符合相关要求规定的可行性技术，同时，经对照《国家污染防治技术指导目录（2025年）》（环办科财函【2025】197号），该项目废气采用的处理设施，不属于低效类。
（8）小结

该项目位于本溪高新技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，根据《2024年辽宁省本溪市生态环境质量报告书》中2024年本溪市环境空气质量的的相关数据可以看出该项目所在区域为达标区。该项目所在地评价区域内没有自然保护区、风景旅游区、文物古迹等人文景点，厂界外500m范围内不涉及环境空气保护目标。

根据前文分析可知，该项目废气经上述措施处理后可实现达标排放，对周围大气环境影响较小。
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	2．水环境影响分析

（1）产排污环节及污染源强计算
该项目用水主要为喷淋降尘装置、洒水降尘用水、员工生活用水，新鲜水由园区供水管网提供，总用水量为3192m3/a。
1）喷淋降尘装置用水

该项目在成品料堆上方设置喷淋降尘装置，共2套，主要利用高压技术将水加压后通过精细化喷嘴进行雾化，喷射出微米级别的水雾颗粒，与粉尘颗粒实现快速融合，两种颗粒变大变重从而快速沉降。该项目喷淋面积为600m2。喷淋降尘装置用水为0.2L/m2·d，全年按330天计，则项目喷淋降尘装置用水量为40m3/a。喷淋降尘装置用水均为新鲜水，附着在石材产品表面，被吸收并挥发，无废水外排。

2）洒水降尘用水

该项目配备一台5t洒水车，用于路面和原料装卸过程洒水降尘，根据天气情况对生产区、原料库、厂区地面及运输道路等进行洒水抑尘，确保有效减少运输道路产生的扬尘。该项目洒水抑尘总面积约为10000m2；根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2020）N782 环境卫生管理用水定额，道路、场地浇洒用水定额取先进值1.1L/m2·d。全年洒水车洒水按210天计，洒水降尘用水量约为7m3/d，即2310m3/a，洒水抑尘用水均蒸发损耗，无废水外排。

3）员工生活用水

该项目劳动定员34人，年工作330天，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2020）表178 U992 城镇居民生活用水定额，员工生活用水定额取75L/（人·d），则用水量为2.55m3/d，即842m3/a。参考《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中给出的城市综合污水排放系数为0.80，则生活污水产生量为2.04m3/d，即673m3/a。废水中主要污染物pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷。生活污水排入厂内现有1座2m3化粪池，处理后排入污水管网，最终进入辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂集中处置。
综上所述，该项目新鲜水用量为4005.06m3/a。生活污水产生量为162m3/a。
（2）污染防治措施可行性分析
1）生活污水
根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“表18 建筑用石加工生产设施、排放口及污染物”，可确定项目生活污水主要污染物pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷。经查《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）未明确该行业产排污情况计算要求，故本次评价根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021.06.09）中“附3生活源-附表 生活源产排污系数手册 表 1-1 城镇生活源水污染物产生系数”可知，COD产生系数为350mg/L，氨氮产生系数为36.5mg/L，其余污染物根据类比同类生活污水水质，其产生量及产生浓度见下表。
表4-18    生活污水中各污染物产排情况表

种类

项目

pH
COD
NH3-N
BOD5
SS
总磷
生活污水（673m3/a）
产生浓度(mg/L)

6-8
350
36.5

160
150

10
产生量(t/a)

/
0.236
0.025
0.11
0.1
0.007
排放浓度(mg/L)

7-8
140

14.6

64
60

2
排放量(t/a)

/
0.094
0.01
0.04
0.04
0.001
《辽宁省污水综合排放标准》表2
/
300
30
250
300
5.0
《污水综合排放标准》表4
6-9

/
/
/
/
/
由上表可以看出，生活污水经化粪池处理后可以达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准要求，由厂区DW001污水排放口接入污水管网，进入辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂集中处置。

（3）依托辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂处理可行性分析
该项目所在地位于辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂服务范围内。辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂位于本溪市经济技术开发区，于2008年8月取得《本溪经济技术开发区污水处理工程环境影响报告表》的审批意见（2008年8月4日）。该污水处理厂采用A2/O悬挂链式曝气器处理工艺，设计处理规模为2万m3/d，设计出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，现稳定运行，达标排放。辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂目前实际处理量约1.68万m3/d，剩余处理能力约0.32万m3/d。

从水量方面分析，辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂目前剩余处理能力约0.32万m3/d，该项目日最大废水排放量为2.04m3，排放量较少，污水处理厂处理余量可满足该项目废水量的需求。

从水质方面分析，该项目处理后的废水可以达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准要求，废水中各项污染物可达到污水处理厂接管标准，且废水中不含影响处理工艺的有毒有害物质，不会对污水处理厂的正常运行造成冲击。

从污水处理工艺方面分析：辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂采用A2/O悬挂链式曝气器处理工艺，接纳处理园区范围的生活污水及锅炉废水，现污水处理厂稳定运行，达标排放，故处理该项目污水可行。

综上所述，现状污水管网已覆盖该项目所在区域，污水厂剩余处理能力可满足该项目需求，从水量、水质、处理工艺等方面分析，项目依托辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂处理可行。

（4）排放口设置情况及后续管理要求
表4-19    项目废水排放口情况表

排放口编号

排放口名称

排放口类型
排放规律

排放方式

排放去向

排放口位置坐标

DW001

污水排口

一般排放口
连续稳定
间接排放
辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂
N41°28′47.571″，E123°42′28.011″
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ918-2017）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）的要求，确定该项目废水监测计划见表4-20。

表4-20    环境监测计划

要素
监测项目

监测点位

监测频率

排放标准
废水
流量、COD、NH3-N、SS、BOD5、总磷
DW001

污水排口

1次/半年

《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准。
pH

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准
3．噪声环境影响分析

该项目噪声源主要为除杂机、高频筛、选粉机、风机等设备运行时产生的噪声，声压级约75～95dB(A)，属室内声源。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中A.3.4障碍物屏蔽引起的衰减（Abar）“屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB”，该项目生产设备以及风机均布置在封闭式构筑物内，因此该项目衰减值取20dB。该项目各噪声源噪声值详见表4-21。
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	表4-21    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声压级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

筛分选粉楼
提升机
NE150-37m
80

建筑隔声、基础减振、距离衰减
50
14
1

东边界

40
47.96 
全天

20

21.96 
1
南边界

10
60.00 
34.00 
1
西边界

12
58.42 
32.42 
1
北边界

15
56.48 
30.48 
1
2

除杂机
SGGX-150
80
60
2
1

东边界

5
66.02 
全天
40.02 
1
南边界

5
66.02 
40.02 
1
西边界

5
66.02 
40.02 
1
北边界

5
66.02 
40.02 
1
3

高频筛
2824VM
80

60
2
2
东边界

5
66.02 
全天
40.02 
1

南边界

5
66.02 
40.02 
1

西边界

5
66.02 
40.02 
1

北边界

5
66.02 
40.02 
1

4

选粉机
AC24
80
60
2
3
东边界

5
66.02 
全天
40.02 
1

南边界

5
66.02 
40.02 
1

西边界

5
66.02 
40.02 
1

北边界

5
66.02 
40.02 
1

5
风机（TA002配套）

风量120000m3/h
95

54
1
0.2

东边界

10
75.00 
全天
49.00 
1

南边界

2
88.98 
62.98 
1

西边界

2
88.98 
62.98 
1

北边界

8
76.94 
50.94 
1
6
风机（TA001配套）

风量10000m3/h
95

42
17
0.2

东边界

40
62.96 
全天
36.96 
1

南边界

10
75.00 
49.00 
1

西边界

12
73.42 
47.42 
1

北边界

15
71.48 
45.48 
1

7
提升机
NE100-25m
80
54
-14
1
东边界

1
80.00 
全天
54.00 
1

南边界

1
80.00 
54.00 
1

西边界

1
80.00 
54.00 
1

北边界

1
80.00 
54.00 
1
8
提升机
NE50-27m
80
45
-25
1

东边界

1
80.00 
全天
54.00 
1

南边界

1
80.00 
54.00 
1

西边界

1
80.00 
54.00 
1

北边界

1
80.00 
54.00 
1

9
螺旋输送机
LS-6m
85
38
-34
1

东边界

1
85.00 
全天
59.00 
1

南边界

1
85.00 
59.00 
1
西边界

1
85.00 
59.00 
1

北边界

1

85.00 
59.00 
1

10
风机（TA003配套）
风量3500m3/h
95
43
-25
20.5
东边界

1
95.00 
全天
69.00 
1

南边界

1
95.00 
69.00 
1

西边界

1
95.00 
69.00 
1

北边界

1
95.00 
69.00 
1

11
风机（TA004配套）
风量3500m3/h
95
40
-25

20.5
东边界

1
95.00 
全天
69.00 
1

南边界

1
95.00 
69.00 
1
西边界

1
95.00 
69.00 
1

北边界

1
95.00 
69.00 
1

12
风机（TA005配套）
风量3500m3/h
95
37
-25
20.5
东边界

1
95.00 
全天
69.00 
1

南边界

1
95.00 
69.00 
1

西边界

1
95.00 
69.00 
1

北边界

1
95.00 
69.00 
1

13
封闭式皮带输送机
/
91.97
60
-14
1

东边界

1
91.97 
全天
65.97 
1

南边界

1
91.97 
65.97 
1
西边界

1
91.97 
65.97 
1

北边界

1
91.97 
65.97 
1
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	（2）噪声预测

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中规定的点源模式进行预测，预测按所有设备均运行。为了简化计算，不按照倍频带声压级分别进行详细的计算，只是简化为按照A声级进行预测，预测方法如下：

①室内声源等效室外声源的计算方法
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式中：Lpi—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Q—方向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，

Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，

Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；
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 EMBED Equation.3  [image: image10.wmf]
式中：S — 房间的总表面积，m2；

α— 平均吸声系数，取0.1。

②室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（Lp1i）
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式中：Lp1i T—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB

N —室内声源总数。

③按照下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw= Lp2（T）+10lgS
式中：LW—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近维护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

④计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li）

Lp（r）= Lp（r0）+Dc-（Adiv + Aatm + Abar + Agr + Amisc）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv —几何发散引起的衰减，dB；

Aatm —大气吸收引起的衰减，dB；

Agr —地面效应引起的衰减，dB；

Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。

⑤预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。
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式中：LA(r) —距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

Lpi(r) —预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔLi —第 i 倍频带的A 计权网络修正值，dB。

根据本次评价实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。

⑥计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）

LA(r)=LA(r0) -Adiv
式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0) —参考位置 r0处的A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

⑦无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

Lp(r)=Lp(r0) -20lg（r/r0）
式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB；

Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB；

r —预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

⑧噪声预测值

噪声预测值（Leq）计算公式为：
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式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景值，dB

根据本工程噪声源的分布，对企业厂界四周噪声影响进行预测，噪声计算结果见表4-22。

表4-22    企业厂界噪声预测结果与达标分析表  单位：dB(A)

序 号
声环境保护目标名称
噪声标准/dB(A)
噪声贡献值/dB(A)
超标和达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1

东

65

55

51.58
51.58
达标
达标
2

南
65
55
53.85
53.85
3

西
65
55
51.17
51.17
4
北
65
55
42.96
42.96
由表4-22可以看出，运营期厂界四周昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，说明该项目噪声对周围声环境质量影响较小。环评要求建设单位加强噪声污染的防治，设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，做基础减振处理，进一步降低噪声对周围环境影响。

（3）噪声防治措施
环评要求建设单位加强噪声污染的防治并采取如下措施：
①要求设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。

②对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，风机安装消声器。

③所有产噪设备均布置在封闭式构筑物内。
（4）污染防治措施可行性分析
该项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中表A.1规定的主要噪声污染防治设施。具体分析内容见下表。
表4-23    噪声污染防治设施可行性分析表
（HJ1301-2023）中表A.1规定

可行性分析

是否为可行技术

主要产噪设施：泵、风机、空压机、冷却塔、发电机、振动筛、球磨机、破碎机、切割机、汽轮机、磨煤机、焚烧炉、排气放空设备、其他
可行技术：基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩、隔声间、隔声屏障、厂房隔声；吸声喷涂；其他

该项目主要产噪设施为除杂机、高频筛、选粉机、风机等，通过基础减振、厂房隔声、风机安装消声器等措施来降低噪声污染。
是
综上，该项目噪声防治设施满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中表A.1规定的主要噪声污染防治设施，为可行技术。

（5）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），该项目噪声监测方案见下表。

表4-24    项目噪声自行监测项目及频率情况
监测内容

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准
噪声监测

厂界东、南、西、北侧外1m处
昼、夜等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声标准。
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	4、项目原料、产品运输过程环境影响分析

根据前文可知，该项目原料及产品运输均采用专用运输车队，车队共配置50辆运输电车，含封闭式运输车及粉状物料专业运输车，单车额定装载量为50t。项目原料及产品运输量均为220万吨/年，结合单车装载量，原料进厂与产品出厂合计年运输总车次为88000车 次/年。
1）原料、产品运输过程产生扬尘的影响分析
该项目原料由歪头山铁矿选厂高压辊磨车间经矿区内道路、丹霍线、沈本线运输至项目原料库内，运输距离约为12000m，运输路线经过村庄歪头山镇、大柳峪村、边牛村、高丽城，具体沿途敏感目标见下表，原料运输路线图见附图10；环评阶段，产品无法确定外售企业，外售运输路线及距离无法明确。

表4-25    运输路线沿途敏感目标一览表

名称
保护对象
保护内容
相对运输道路方向

敏感点边界相对运输道路距离/m

环境功能区
歪头山镇
村镇
5733人
南侧
5
二类

大柳峪村
村庄
1288人
东侧
3
二类

边牛村
村庄
180人
北侧
5
二类

高丽城
村庄
308人
东侧
10
二类

对于原料、产品运输过程，建设单位应严格控制汽车运输扬尘，主要是控制沿途超载抛洒及道路车辆行驶引起的二次扬尘，对物料运输提出如下要求：

①运输车辆装载过程中控制装载高度，严禁超装、撒漏。

②厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘，并限制车速。

③待企业确定产品外售路线后，优先选择远离村庄、学校等环境敏感点的运输路线。

④定期对运输车辆进行维护保养，确保密闭装置完好、车辆运行状态稳定；定期清扫运输道路，及时清理路面洒落物料，减少积尘源。
原料、产品运输过程产生噪声的影响分析

原料、产品运输将会增加当地道路的车流量，增加其道路交通噪声。该项目要求产品运输路线选择沿线居民区少的，同时要求对进出的运输汽车加强管理，尤其是途经居民点，要减速慢行，并禁止鸣笛，分散进出，严禁夜间运输等，可减少运输车辆产生的噪声对沿线居民区的影响。如若一旦发生扰民事件，建设单位应负责协调解决。

5．固体废物环境影响分析

该项目产生的固体废物主要为布袋除尘器更换下来的废布袋S1、生产设备产生的废衬板、废托辊S2、设备润滑产生的废润滑油S3、废润滑油桶S4以及员工产生的生活垃圾S5。
（1）一般工业固体废物

① 废布袋S1
该项目布袋除尘器（TA001-TA005）年预计破损更换布袋量约为100条/a，废布袋重量约为0.2kg/条，则该项目废布袋产生量约为0.02t/a，由生产厂家更换时统一回收处置。
②生产设备产生的废衬板、废托辊S2
项目生产设备产生的废衬板、废托辊总量约为5t/a，其中废衬板3t/a，废托辊2t/a，统一收集后暂存在20m2一般固废暂存间内，定期外售给金属回收公司。
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号，2024.1.19），该项目一般固体废物产生情况详见表4-26，处置情况见表4-27。

表4-26    项目一般固体废物产生量一览表
序号

产污环节

固体废物种类

属性
物理性状
产生量
S1
布袋除尘器（TA001~TA005）
废布袋
一般工业固体废物900-099-S59
固态
0.02t/a

S2
生产设备
废衬板、废托辊
一般工业固体废物900-099-S59
固态
5t/a
表4-27    项目一般固体废物处置情况一览表
序号

产污环节

固体废物种类

储存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量
S1
布袋除尘器（TA001~TA005）
废布袋
不储存
由厂家回收处置
0.02t/a
S2
生产设备
废衬板、废托辊
暂存一般固废暂存间
定期外售给金属回收公司
5t/a
从表4-23可以看出，该项目一般固体废弃物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。项目产生的一般工业固体废弃物对区域环境质量影响不大。
（2）危险废物：

①设备润滑产生的废润滑油S3、废润滑油桶S4
该项目各机械设备需用润滑油进行润滑，润滑油用量为0.1t/a，废润滑油产生量为0.05t/a，废润滑油桶0.3t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，自2025年1月1日起施行），废润滑油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-200-08，即“珩磨、研磨、打磨过程中产生的废矿物油及油泥”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”，废润滑油桶属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-249-08，即“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为“T（毒性），I（易燃性）”。
该项目厂区内设有1间危险废物贮存点，建筑面积为10m2，实时贮存量不应超过3吨。该项目将废润滑油集中收集后采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，与废润滑油桶暂存于危险废物贮存点，积攒到一定量后交由有资质单位处理，禁止作为一般固体废物随意丢弃排放。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）“工程分析应给出危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施，并以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容”，工程分析中危险废物汇总情况见表4-28。

表4-28    工程分析中危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置
形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1
废润滑油
HW08 
900-200-08
0.05t/a
设备润滑
液态
废油
废矿物油
每月
T、I

该项目厂区内设有1间危险废物贮存点，建筑面积为10m2，实时贮存量不应超过3吨。废润滑油采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，与废润滑油桶分区暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位处理。

2

废润滑油桶
HW08 
900-249-08
0.3t/a
设备润滑
固态
废油
废矿物油

每月
T、I
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）“危险废物贮存场所（设施）环境影响分析内容应包括：（1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），结合区域环境条件，分析危险废物贮存场所选址的可行性；（2）根据危险废物产生量、贮存期限等分析、判定危险废物贮存场所（设施）的能力是否满足要求；”，该项目危险废物贮存场所的基本情况见表4-29。
表4-29    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所(设施)名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力
贮存

周期

危险废物贮存点
废润滑油
HW08
900-200-08
在筛分选粉楼东北侧
10m2
塑料桶盛装，容器外侧标识警示图案，暂存于危险废物贮存点。
3t
每月
废润滑油桶
HW08
900-249-08
根据上表可知，危险废物贮存点可满足该项目需求。
（3）生活垃圾S5
该项目劳动定员34人，年工作330天，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为17kg/d，即5.61t/a，投放到厂内封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。
（4）环境管理要求

1）一般工业固体废物环境管理要求
该项目在筛分选粉楼东北侧设有一间建筑面积20m2的一般固废暂存间，一般工业固体废弃物处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。一般固废暂存间地面需进行一般防渗，即采用抗渗混凝土进行防渗，采用混凝土防渗层混凝土的强度等级为C25，抗渗等级为P6，厚度为100mm，可以达到1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
2）危险废物环境管理要求
①危险废物暂存要求
为了防止二次污染，危险废物的转移、利用或处置执行危险废物转移联单制度，按规定办理环保备案手续。危险废物临时储存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存点要求，建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危废暂存应满足如下环保要求：
A：一般规定

a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7 cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

e、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料 应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

B：贮存点环境管理要求

a、贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

b、贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

c、贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

d、贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

e、贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

C：容器和包装物污染控制要求

a、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

b、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

c、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

d、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

e、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

f、容器和包装物外表面应保持清洁。

D：贮存过程污染控制要求
a、在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

b、液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

c、半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

d、具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

e、易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

f、危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），危险废物暂存应满足如下环保要求：

A.一般要求

a、在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

b、除a规定外，必须将危险废物装入容器内。

c、禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。

d、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

e、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。

B.危险废物贮存容器

a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

c、装载危险废物的容器必须完好无损。

d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应〉。

C.危险废物贮存设施的设计原则：
a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建材必须与危险废物相容。

b、设施内要有安全照明设施和观察窗口。

c、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

d、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

e、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

D.危险废物贮存设施的运行与管理

a、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

b、不得接受未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

c、盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

d、每个堆间应留有搬运通道。

e、不得将不相容的废物混合或合并存放。

f、作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

g、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

E.危险废物贮存设施的安全防护

a、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

b、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

c、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

d、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

e、按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

F.危险废物临时贮存设施防渗漏措施

危险废物临时贮存设施/场所属于重点防治污染区。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行地面防渗设计；项目危险废物贮存点需进行重点防渗，即要求等效黏土层防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；筛分选粉楼、门卫、配电室、防尘室、原料库、成品料堆区、一般固废暂存间需进行一般防渗，即要求等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
② 危险废物收集、运输要求
根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物收集、运输要求如下：
A.危险废物内部转运作业应满足如下要求:
a、危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

b、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。

c、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

B.危险废物的运输

a、危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。
b、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

c、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2019年第42号）、JT/T617执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁总运[2017]164号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996年]第10号)规定执行。
d、运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A 设置标志。

e、危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。
③危险废物管理计划和管理台账要求
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），该项目属于危险废物登记管理单位，危险废物的管理计划应满足如下环保要求：

A.危险废物管理计划制定要求

a、制定单位：同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。

b、制定形式及时限要求：

a）产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。

b）产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。

c）危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。

c、一般原则：危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。
B.危险废物管理台账制定要求
a、一般原则

a）产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

b）产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）附录B要求。

c）危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。

b、频次要求：产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。

c、记录内容

a）危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。

b）危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。

c）危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。

d）危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。

d、记录保存：保存时间原则上应存档5年以上。

C.危险废物申报要求
a、一般原则

a）产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。

b）产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。

c）产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。

b、申报周期：危险废物环境重点监管单位应当按月度和年度申报危险废物有关资料，且于每月15日前和每年3月31日前分别完成上一月度和上一年度的申报。

c、申报内容

a）申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况，申报报告格式按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）附录C要求。

b）通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物电子管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后，完成申报。
6．地下水、土壤环境影响分析
该项目位于本溪高新技术产业开发区石桥子街道滨河路4号，周围无地下水、土壤敏感点，但是本次评价要求全厂进行分区防渗，即危险废物贮存点做重点防渗处理，筛分选粉楼、门卫、配电室、防尘室、原料库、成品料堆区、一般固废暂存间做一般防渗处理，防渗措施具体内容见表4-30。
表4-30    防渗区域及防渗内容

序号

类型

防渗区域

防渗内容

1

重点防渗区

危险废物贮存点
等效黏土层防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
2
一般防渗区

筛分选粉楼、门卫、配电室、防尘室、原料库、成品料堆区、一般固废暂存间
等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
7．环境风险评价
（1）风险识别

1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，该项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆危险物质储存量及临界量见表4-31。

表4-31    项目危险物质储存量与临界量

名称

状态

类别
储存方式
最大储存量（t）
临界量（t）
储存位置
废润滑油
液态

易燃

塑料桶
0.05
2500
危险废物贮存点
2）风险潜势初判
①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn
式中：q1，q2…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），该项目产生的废润滑油为环境风险物质，查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1及附录B.2，上述物质临界量见表4-31。

根据公式计算，则有：

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn=0.05/2500=0.00002
由上述计算结果可知，该项目全厂Q＜1，确定该项目环境风险潜势为I。

②环境风险评价等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见表4-32。

表4-32    环境风险评价工作级别划分标准

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

该环境风险潜势为I，对照表4-11，该项目仅对环境风险进行简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），未明确简单分析级别评价范围。
识别范围：项目危险源识别范围为厂内危险废物贮存点。

生产系统危险性识别：该项目危险性主要存在于危险废物贮存点，主要为废润滑油盛装容器破损，导致废润滑油发生少量泄漏，遇明火发生火灾爆炸事故。

根据项目工艺流程及厂区平面布置，结合物质危险性识别，该项目危险单元划分结果见表4-33。

表4-33    危险单元划分结果

序号

名称

1
危险废物贮存点

扩散途径识别：企业废润滑油盛装容器破损导致泄漏，遇明火可引起燃烧、火灾、爆炸事故，并产生伴生/次生的危险物质、消防废水等，可能污染大气、地表水环境，甚至地下水、土壤等环境。生产过程可能存在的风险因素见表4-34。

表4-34    项目生产过程主要风险因素分析

事故发生

风险类型

原因分析

贮存

过程

泄露

管道、盛装容器破损

火灾
泄漏、明火、静电、摩擦、碰撞、雷击
中毒
火灾导致现场CO浓度超标
结合全厂生产情况，企业生产过程中主要环境风险为：

生产、贮存或运输过程中，废润滑油盛装容器发生破损导致泄漏，可能污染地表水环境，甚至地下水、土壤等环境；泄漏物料遇明火可引起燃烧、火灾、爆炸的风险，会产生大量一氧化碳进入大气，易引起中毒及通过扩散后对周围大气环境造成影响，产生的消防废水若处置不当会污染土壤、地下水。

根据上述分析，该项目的分析识别结果见表4-35。

表4-35    项目环境风险识别结果

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1
危险废物贮存点
风险物质
废导热油、废润滑油
泄漏、火灾、爆炸
大量CO进入大气或消防废水渗透进入土壤、地下水
土壤环境、环境空气
全厂生产过程风险主要来自于废润滑油泄漏事故引起的火灾、爆炸，及爆炸产生的消防废水对环境的影响。

（3）环境风险分析

① 大气环境影响

废润滑油泄漏发生火灾事故时，由于火势较猛，会产生大量的烟气，主要有毒有害污染物为CO、SO2等，而火灾急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程中产生的CO量很大，而SO2等其他次生污染物产生量较少。废润滑油储存在封闭式危险废物暂存间内，只要在企业运营过程中，切实做好管理预防工作，在事故发生时候及时迅速启动应急预案，基本不会对周边环境产生影响。

② 地表水环境影响

事故泄漏的排放：若废润滑油泄漏直接外排将对下游河流产生严重影响，对周围区域水体造成严重污染，因此必须高度重视，严防事故的发生，一旦发生后采取严密处理和处置措施，避免造成对水体的污染。

事故时消防废水的排放：在事故状态下，由于火灾、爆炸需要大量用水进行灭火，可能会导致危险废物废润滑油等物料、冲洗污染水和消防污水通过雨水系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。水质一旦受到事故性污染，将对下游水体产生严重影响。

为防止消防废水等从雨排口直接排出，在雨排口设置切断装置，必要时立即切断所有排水口，严防未经处理的事故废水排入区域地表水体。

③地下水、土壤环境影响

该项目危险废物贮存点地面进行重点防渗处理，废润滑油一旦发生渗漏事故，引起火灾、爆炸，产生的消防废水将由于防渗层的保护作用，对地下水、土壤不会造成影响。

该项目产生的废润滑油暂存在危险废物贮存点。危险废物临时堆放场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求确认在厂区的平面布置及防渗设计，临时存放的危险废物定期收集运走，委托有资质的单位处置，因此出现环境风险事故的可能很小。
（4）环境风险防范措施

① 物料泄漏事故防范措施
应定期对废润滑油储存场所进行检查，若发生废润滑油泄漏事故，使用吸油毡对泄漏物料进行收集处理，确保物料不流出储存区域。

② 火灾防范措施

根据现场情况划分警戒区，处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风（或侧上风）方向。处置人员应采取必要的个人防护措施，在处置泄漏或有关设备时，应穿着隔绝式防化服，佩戴空气呼吸器。应迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，并加强通风。如发生火灾时应用雾状水、开花水流、抗溶性泡沫、砂土或CO2进行扑救。
③ 防渗措施

为避免泄漏污染地下水和土壤，项目应按规定对危险废物贮存点做重点防渗处理。

④ 消防废水防范措施

该企业一旦发生火灾，可利用沙袋及土工布等应急物资，在事故发生区建立临时围堰，并在厂区地势低洼处建设临时事故池，将消防废水控制在厂区内，防止外溢污染周围地表水体、地下水及土壤。

⑤ 大气环境风险防范措施

风险事故发生时，大量CO扩散，会使一定范围内的空气中的CO浓度升高，产生人员急性中毒等危险。应立即报警和报告生态环境部门及环境监测部门，并立即实施环境应急监测，根据环境空气质量监测结果和国家有关标准规定要求，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况，疏散事故现场人员及疏散区人员迅速撤离到上风或侧风向，并用湿毛巾捂住口腔和鼻子。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。

事故发生后，应根据废气排放情况及所涉及的范围建立环境污染事故警戒区域，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；警戒区域内应严禁火种。同时，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，最后要查清是否有人留在污染区。
（5）环境风险小结

该项目环境风险简单分析内容见下表。
表4-36   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目
建设地点

本溪高新技术产业开发区石桥子街道滨河路4号
地理坐标

经度

123°42′27.634″
纬度

41°28′45.646″
主要危险物质分布

主要危险物质为废润滑油。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

生产、贮存或运输过程中，废润滑油盛装容器发生破损导致泄漏，可能污染地表水环境，甚至地下水、土壤等环境；泄漏物料遇明火可引起燃烧、火灾、爆炸的风险，会产生大量一氧化碳进入大气，易引起中毒及通过扩散后对周围大气环境造成影响，产生的消防废水若处置不当会污染土壤、地下水。
风险防范措施要求

① 物料泄漏事故防范措施

应定期对废润滑油储存场所进行检查，若发生废润滑油泄漏事故，使用吸油毡对泄漏物料进行收集处理，确保物料不流出储存区域。

② 火灾防范措施

根据现场情况划分警戒区，处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风（或侧上风）方向。处置人员的应采取必要的个人防护措施，在处置泄漏或有关设备时，应穿着隔绝式防化服，佩戴空气呼吸器。应迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，并加强通风。如发生火灾时应用雾状水、开花水流、抗溶性泡沫、砂土或CO2进行扑救。

③ 防渗措施

为避免泄漏污染地下水和土壤，项目应按规定对危险废物贮存点做重点防渗处理。

④ 消防废水防范措施

该企业一旦发生火灾，可利用沙袋及土工布等应急物资，在事故发生区建立临时围堰，并在厂区地势低洼处建设临时事故池，将消防废水控制在厂区内，防止外溢污染周围地表水体、地下水及土壤。

⑤ 大气环境风险防范措施

风险事故发生时，大量CO扩散，会使一定范围内的空气中的CO浓度升高，产生人员急性中毒等危险。应立即报警和报告生态环境部门及环境监测部门，并立即实施环境应急监测，根据环境空气质量监测结果和国家有关标准规定要求，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况，疏散事故现场人员及疏散区人员迅速撤离到上风或侧风向，并用湿毛巾捂住口腔和鼻子。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。

事故发生后，应根据废气排放情况及所涉及的范围建立环境污染事故警戒区域，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；警戒区域内应严禁火种。同时，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，最后要查清是否有人留在污染区。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

该项目涉及风险物质为废润滑油，根据导则判定Q＜1，项目环境风险潜势为I。采取以上环境风险防范措施，环境风险及事故对周围环境的影响可以接受。
（6）应急预案
本次环评要求，待该项目建成后，企业需按要求编制突发环境事件应急预案并进行备案。
8．环保设施投资估算
该项目总投资3000万元，其中环保投242.5万元，占总投资的8.1%。环保投资及其环境效益见表4-37。

表4-37    环保设施及投资估算情况一览表

项目

内容

污染源

治理措施

投资

（万元）

运营期

废气治理

原料给料工序
该项目原料下料受矿仓时产生的粉尘经1台集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。
15
磁选、筛分、选粉工序

该项目筛分选粉楼设置1套负压收集装置，磁选、筛分、选粉产生的粉尘经负压收集至布袋除尘器（TA002）处理后由1根15m高排气筒（DA002）高空排放。
45
成品仓呼吸
该项目立式成品仓（3座）产生的呼吸粉尘经各仓顶自带布袋除尘器（TA003~TA004）处理后排放至封闭厂房内。
30
皮带输送工序
生产线设有5条封闭式皮带输送机，即皮带输送机设有侧挡板、上隔板。
10
原料装卸、堆放及成品堆存及装卸
该项目原料库为封闭式结构，成品料堆设置在封闭式厂房内，定时对原料库进行洒水降尘，成品料堆上方设置喷淋装置（2套）。
50
运输车辆产生的二次扬尘
该项目对厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘。
30
噪声治理

设备噪声
对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，风机安装消声器
10
固废治理
一般固废
1间20m2一般固废暂存间
2.0
危险废物

1间10m2危险废物贮存点
2.0
地下水治理
危险废物贮存点
重点防渗：等效黏土层防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
5.0
筛分选粉楼、门卫、配电室、防尘室、原料库、成品料堆区、一般固废暂存间
一般防渗：等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
40.0
风险防控
风险应急物资
0.5
利用沙袋及土工布，在危险废物贮存点、生产厂房门口建立临时围堰
3
合计

242.5
9．污染物排放清单

该项目污染物排放清单详见表4-38。
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	表4-38    该项目污染物排放清单一览表

排污口信息
污染源
污染物名称
治理措施
排放状况
执行标准
排放口
排放

方式
浓度
排放量
速率、浓度
废气
原料给料工序G2
颗粒物
原料下料受矿仓时产生的粉尘经1台集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。
7.92mg/m3
0.418t/a
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中最高允许排放浓度要求（最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：3.5kg/h）
DA001
有组织
磁选、筛分、选粉工序G3
颗粒物

磁选、筛分、选粉产生的粉尘经负压收集至布袋除尘器（TA002）处理后由1根15m高排气筒（DA002）高空排放。
21.88mg/m3
20.79t/a
DA002
有组织
原料堆存及装卸G1
颗粒物
库房全封闭，定时洒水抑尘。
/
2.68t/a
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中最高允许排放浓度要求（周界外浓度最高点：1.0mg/m3）
厂界
无组织

原料给料工序集尘罩未捕集的粉尘G2
颗粒物

地下受矿仓位于封闭式原料库内，原料下料时集尘罩未能捕集的粉尘在原料库内自然扩散。
/

0.66t/a

厂界
无组织

皮带输送工序G4
颗粒物

物料输送采用封闭式皮带输送机，即皮带输送机设有侧挡板、上隔板。
/
0.506t/a

成品堆存及装卸G5
颗粒物
成品料堆存在封闭式成品库内，上方设置喷淋降尘装置。
/
1.74t/a
成品仓呼吸G6
颗粒物

成品仓（3座）产生的呼吸粉尘经各仓顶自带布袋除尘器（TA003~TA004）处理后排放至封闭厂房内。
/
0.28t/a

运输车辆产生的二次扬尘G7
颗粒物

对厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘，并限制车速；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布。
/
0.05t/a

废水
生活污水
pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、总磷
生活污水排入厂内现有1座2m3化粪池，处理后排入污水管网，最终进入辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂集中处置。
/

673m3/a
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4、《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准限值要求
DW001
间歇
噪声
设备运输车辆N
Leq
①要求设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。

②对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，风机安装消声器。

③所有产噪设备均布置在封闭式构筑物内。
/
/
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准
厂界
间隙
固废
布袋除尘器S1
废布袋
由生产厂家更换时统一回收处置。
/

0.02t/a
一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
/
/

生产设备S2
废衬板、废托辊
统一收集后暂存在20m2一般固废暂存间内，外售给金属回收公司。
/
5t/a
设备润滑S3、S4
废润滑油
废润滑油收集后贮存于专用容器中与废润滑油桶分区暂存在厂区的危险废物贮存点（建筑面积10m2），定期交由有资质单位统一处理。
/
0.05t/a
危险废物分类按照《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，自2025年1月1日起施行）；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。
废润滑油桶
/
0.3t/a
职工S5
生活垃圾
投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。
/
5.61t/a
生活垃圾执行《本溪市生活垃圾分类管理条例》（2022.12.01发布）
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	10．排污许可证衔接情况

该项目行业类型及代码属于C3039 其他建筑材料制造，经查《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），该项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中“二十五、非金属矿物制品业30 64 砖瓦、石材等建筑材料制造303”中“其他建筑材料制造3039”，因此该项目属于简化管理企业，应于产生实际排放前申领排污许可证。
11．排污口规范化管理
项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，按照《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995、1996-07-11实施）执行，以利于生态环境行政主管部门对各排放口的监督管理。具体管理原则如下：

①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

②排污口便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

③如实向生态环境行政主管部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

④废气排气装置设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，符合《污染源监测技术规范》要求。

⑤固废堆存时，专用堆放场设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排污口必须按照“便于采样，便于计量监测，便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口警告标志和提示标志，标志牌制作由原国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。该项目需规范的排污口废气排放口、废水排放口、噪声排放源、一般工业固体废物、危险废物贮存点，设置如下标志牌：

表4-39    提示标志、警告标志

提示标志图

警告标志图

废气排放口
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废气排放口
废水排放口
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废水排放源
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噪声排放源
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噪声排放源
一般固体废物
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一般固体废物
危险废物
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危险废物

[image: image20.png]1 BREYRS. LESEEERES







五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/原料给料
	颗粒物
	原料下料受矿仓时产生的粉尘经1台集气罩收集至布袋除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中最高允许排放浓度要求（最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率：3.5kg/h）

	
	DA002/磁选、筛分、选粉
	颗粒物
	磁选、筛分、选粉产生的粉尘经负压收集至布袋除尘器（TA002）处理后由1根15m高排气筒（DA002）高空排放。
	

	
	原料堆存及装卸
	颗粒物
	库房全封闭，定时洒水抑尘。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中最高允许排放浓度要求（周界外浓度最高点：1.0mg/m3）

	
	原料给料
	颗粒物
	地下受矿仓位于封闭式原料库内，原料下料时集尘罩未能捕集的粉尘在原料库内自然扩散。
	

	
	皮带输送工序
	颗粒物
	物料输送采用封闭式皮带输送机，即皮带输送机设有侧挡板、上隔板。
	

	
	成品堆存及装卸
	颗粒物
	成品料堆存在封闭式成品库内，上方设置喷淋降尘装置。
	

	
	成品仓呼吸
	颗粒物
	成品仓（3座）产生的呼吸粉尘经各仓顶自带布袋除尘器（TA003~TA004）处理后排放至封闭厂房内。
	

	
	运输车辆产生的二次扬尘
	颗粒物
	对厂内运输道路进行适当硬化，在道路两侧植树绿化，定期对运输道路洒水抑尘，并限制车速；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布。
	

	地表水

环境
	职工生活
	pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、总磷
	生活污水排入厂内现有1座2m3化粪池，处理后排入污水管网，最终进入辽宁省环保集团清源水务有限公司高新区污水处理厂集中处置。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4、《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准限值要求

	
	喷淋降尘装置
	/
	附着在石材产品表面，被吸收并挥发，无废水外排。
	/

	
	洒水抑尘
	/
	蒸发损耗，无废水外排。
	/

	声环境
	设备噪声

运输噪声
	噪声
	①要求设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。

②对强噪声设备在支架下面安装橡胶减振设施，风机安装消声器。

③所有产噪设备均布置在封闭式构筑物内。
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

	固体废物
	职工
	生活垃圾
	投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。
	生活垃圾执行《本溪市生活垃圾分类管理条例》（2022.12.01发布）。

	
	布袋除尘器
	废布袋
	由生产厂家更换时统一回收处置。
	一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	
	生产设备
	废衬板、废托辊
	统一收集后暂存在20m2一般固废暂存间内，外售给金属回收公司。
	

	
	设备润滑
	废润滑油、废润滑油桶
	废润滑油收集后贮存于专用容器中与废润滑油桶分区暂存在厂区的危险废物贮存点（建筑面积10m2），定期交由有资质单位统一处理。
	危险废物分类按照《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，自2025年1月1日起施行）；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	本次评价要求全厂进行分区防渗，即危险废物贮存点做重点防渗处理，筛分选粉楼、门卫、配电室、防尘室、原料库、成品料堆区、一般固废暂存间做一般防渗处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	① 物料泄漏事故防范措施

应定期对废润滑油储存场所进行检查，若发生废润滑油泄漏事故，使用吸油毡对泄漏物料进行收集处理，确保物料不流出储存区域。

② 火灾防范措施

根据现场情况划分警戒区，处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风（或侧上风）方向。处置人员应采取必要的个人防护措施，在处置泄漏或有关设备时，应穿着隔绝式防化服，佩戴空气呼吸器。应迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，并加强通风。如发生火灾时应用雾状水、开花水流、抗溶性泡沫、砂土或CO2进行扑救。
③ 防渗措施

为避免泄漏污染地下水和土壤，项目应按规定对危险废物贮存点做重点防渗处理。

④ 消防废水防范措施

该企业一旦发生火灾，可利用沙袋及土工布等应急物资，在事故发生区建立临时围堰，并在厂区地势低洼处建设临时事故池，将消防废水控制在厂区内，防止外溢污染周围地表水体、地下水及土壤。

⑤ 大气环境风险防范措施

风险事故发生时，大量CO扩散，会使一定范围内的空气中的CO浓度升高，产生人员急性中毒等危险。应立即报警和报告生态环境部门及环境监测部门，并立即实施环境应急监测，根据环境空气质量监测结果和国家有关标准规定要求，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况，疏散事故现场人员及疏散区人员迅速撤离到上风或侧风向，并用湿毛巾捂住口腔和鼻子。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。

事故发生后，应根据废气排放情况及所涉及的范围建立环境污染事故警戒区域，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；警戒区域内应严禁火种。同时，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，最后要查清是否有人留在污染区。

	其他环境管理要求
	按照要求做好自行监测，建立生态环境保护制度。


六、结论

	该项目的建设符合“三线一单”管理及相关规划的要求，项目在认真落实“三同时”的前提下，运营过程中只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，切实落实本次环评提出的各项环保措施，对污染源采取各项治理措施后废气、废水、噪声可达标排放，固体废物合理处置，对周围环境影响较小。

从生态环境角度出发，该项目的建设是可行的。




附件1  营业执照 

附件2  备案证明



附件3  《关于本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目符合<本溪高新技术产业开发区“十五五”发展规划>的情况说明》

附件4  辽宁省生态环境分区管控公共查询平台查询结果
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附件5  委托书

委 托 书
沈阳中科正源工程技术有限公司：

根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，我单位《本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目》需要进行环境影响评价，特委托贵公司进行该项目的环境影响评价工作，望接受委托后，尽早开展工作为盼！

此致

敬礼

          委托单位：本溪本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司                                     

             2025年9月25日
附件6  房屋所有权证、国有土地使用证及租赁协议
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附件7  引用的检测报告
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附图1  建设项目地理位置图

附图2  沈本新城总体规划（2013-2030）结构布局图

附图3  沈本新城总体规划（2013-2030）产业用地规划图

附图4 建设项目周边关系图

附图5 本溪市溪湖区声环境功能区划图

附图6 建设项目总平面布置及生态环境保护措施分布图 

附图7 生态环境保护目标范围及位置关系图

附图8 现状环境监测布点图（环境空气）

附图9 建设项目分区防渗图
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附图10 原料运输路线及环境保护目标图

附表    建设项目污染物排放量汇总表
	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量③
	本项目

排放量④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	27.124t/a
	0t/a
	27.124t/a
	+27.124t/a

	废水
	废水量
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	673t/a
	0t/a
	673t/a
	+673t/a

	一般工业

固体废物
	废布袋
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.02t/a
	0t/a
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废衬板、废托辊
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	5t/a
	0t/a
	5t/a
	+5t/a

	危险废物
	废润滑油
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.05/a
	0t/a
	0.05/a
	+0.05/a

	
	废润滑油桶
	0t/a
	0t/a
	0t/a
	0.3t/a
	0t/a
	0.3t/a
	+0.3t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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化粪池





员工生活用水





仅供本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目使用





仅供本溪钢联方创矿产资源综合利用有限公司绿色建材智能化生产线建设项目使用





废气、噪声、固废





扬尘、噪声、固废





噪声、固废





噪声





扫尾工程





设备调试





生产设备、环保设施安装





工程建设





图2-2  项目施工工艺流程及产污节点图





仓顶自带布袋除尘器（TA004）





仓顶自带布袋除尘器（TA003）





干抛尾砂





G7、N





运输车





布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）





原料库





G1





G1、N





铲车





N、S1





外售





G2





地下原料受矿仓





除尘灰





石粉仓





G4





粉状物料运输车





G5





布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002）





G6





铁粉仓





N


G3





铁粉





除杂机





除尘灰





G4





N、S1





≥4.75mm





高频筛





N


G3





G4





3~4.75mm





N


G3





0~3mm





G5





运输车





堆存





堆存





仓顶自带布袋除尘器（TA005）





G6





粉状物料运输车





外售





0~3mm





成品仓





选粉机





外售





建设项目所在地











建设项目所在地





建设项目所在地





图  例


厂区边界





卡尔.倍可润滑剂有限公司





野山力饮料公司





辽宁健之佳医药有限公司





建设项目所在地





图  例


项目厂界


项目厂内原有厂房


除尘灰仓


铁粉仓


0-3mm机制砂成品仓


一般固废暂存间


危险废物贮存点


封闭式皮带输送机



































封闭式罩棚





TA005





TA004





TA003





5m





DA002





TA002





TA001





DA001





图  例


建设项目所在地


声环境影响评价范围


大气环境影响评价范围





50m





500m





300m





50m





500m





图  例


建设项目所在地


环境空气监测点











440m











图  例


重点防渗区


一般防渗区





边牛村





大柳峪村





高丽城





图  例


原料料仓


运输路线


项目厂区
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